# Guarnizione di ricambio tipo S2/K2

1. Osservare il corretto orientamento dell'anello triangolare di sicurezza.

2. Posizionare l'anello di sicurezza esterno sull'alloggiamento della guarnizione esterna del pistone.

3. Posizionare ed estendere la guarnizione esterna sull'alloggiamento della guarnizione esterna del pistone. La guarnizione si innesta sopra l'anello di sicurezza.

4. Con un cacciavite liscio e arrotondato, spingere la guarnizione fino a quando non si innesta nell'alloggiamento. Verificare che la guarnizione e l'anello di sicurezza siano completamente innestati nella circonferenza.

5. Spingere la guarnizione interna nell'apposito alloggiamento.

6. Spingere la guarnizione interna nella posizione richiesta usando un cacciavite liscio e arrotondato.

7. Posizionare l'anello di sicurezza interno sotto la guarnizione interna.

8. Piegare con attenzione l'anello di sicurezza in modo che possa agganciarsi in posizione. Verificare che la guarnizione e l'anello di sicurezza siano completamente inseriti nella circonferenza.