# Odstraňování potíží a alarmy

Níže uvedené tabulky popisují různé situace, problémy a alarmy s odpovídajícími možnými příčinami a řešeními. U alarmů se na ručním controlleru zobrazí upozornění s kódem pro provedení nápravných opatření.

Alarm | Možná příčina | Řešení
--- | --- | ---
Alarm vysoké teploty oleje v motoru čerpadla | Teplota oleje uvnitř čerpadla je z různých důvodů vyšší než přípustná teplota: Nepřetržitá práce | Nechte čerpadlo několik minut běžet naprázdno, aby se ochladilo.
Kvalita oleje | Zkontrolujte, zda není znečištěn. Vyměňte olej.
Vnější teplota | Vyměňte olej za olej vhodné kvality.
Alarm nízké hladiny oleje v motoru čerpadla | Pokud je hladina oleje uvnitř čerpadla pod minimální úrovní, systém se zastaví. | Doplňte olej do čerpadla, abyste mohli pokračovat v práci.
Netěsnost v systému | Zkontrolujte, zda v systému nedochází k úniku, a poté jej opravte nebo vyměňte.
Alarm ochrany motoru čerpadla | Silný proud nebo neobvyklá výkonová aktivita uvnitř motoru. Tento alarm se spouští kvůli bezpečnosti elektroniky a elektrických částí připojených k motoru. | Otevřete malé přední okénko na čerpadle. Přepnutím černého knoflíku do polohy I obnovte napájení motoru. Pokud se chyba opakuje, zkontrolujte hlavní elektrické napájení.
Narušení komunikace nástroje | Nejčastěji se jedná o nadměrný proud po nadměrně dlouhou dobu. Tento alarm se spouští kvůli bezpečnosti modul elektroniky a elektrických částí uvnitř elektrické skříně. | Otevřete malé přední okénko na čerpadle. Přepněte jistič a pokračujte v práci. Pokud se jistič během několika sekund po opětovném zapnutí stále vypíná, přerušte práci a proveďte nápravná opatření. Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny nebo přerušeny napájecí kabely. Zkontrolujte, zda nejsou poškozena nebo přerušena elektrická zapojení.
Elektrický zkrat.
Porucha uzemnění.
Nebyl zjištěn žádný tlak čerpadla | Porucha motoru Nesprávné pořadí fází v třífázovém konektoru. | Vypněte systém a vyměňte fáze v napájecím konektoru.

Problém | Možná příčina | Řešení
--- | --- | ---
Předpínač se po předpínání zasekl na šroubu | Nízká úroveň nabití akumulátoru utahováku matic. | Vyměňte akumulátor utahováku matic za nabitý.
Žádná mezera mezi stěnou a předpínačem. | Zkontrolujte vůli u stěny v zadní části předpínače. Pokud zde není mezera, zrušte předpínání šroubu pomocí ručního režimu.
Vyrovnání otvorů, mazání a závity šroubů. | Zkontrolujte také vyrovnání otvorů, mazání a závity šroubů. V případě pochybností vyměňte šroub a zkuste to znovu.
Předpínač neotáčí šroubem. | Závity šroubu jsou poškozené. | Vyměňte šroub.
Závity šroubu nejsou namazané. | Namažte závity šroubu.
Uvnitř závitů předpínače jsou nečistoty. | Odstraňte nečistoty ze závitů drátěným kartáčem.
Vyčnívání šroubu překračuje maximální limit. | Upravte vyčnívání povolením šroubu tak, aby nepřekračovalo maximální limit.
Tlak v čerpadle nepřekračuje 200 barů | Netěsnost čerpadla. | Zkontrolujte, zda nedochází k úniku na čerpadle nebo v hydraulickém vedení systému. Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje příliš nízká, doplňte ji. Pokud problém přetrvává, odešlete čerpadlo na údržbu nebo opravu.
Nesprávná kvalita oleje. | Ujistěte se, že používáte olej správné kvality.
Těžko odpojitelná spojka hydraulického vedení od čerpadla. | Přípojka na hadici je opotřebovaná. | Vyměňte přípojky na hadici a předpínači, jakmile se začnou lepit a hůře se odpojují.