# Remplacement du joint d'étanchéité de type S2/K2

1. Respectez l'orientation correcte de la bague anti-extrusion triangulaire.

2. Placez la bague anti-extrusion extérieure sur le carter du joint extérieur du piston.

3. Positionnez et étirez le joint extérieur sur le carter du joint extérieur du piston. Le joint se place au-dessus de la bague anti-extrusion.

4. À l'aide d'un tournevis lisse et arrondi, poussez le joint jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le carter du joint. Veillez à ce que le joint et la bague anti-extrusion soient bien en place autour de la circonférence.

5. Pressez le joint intérieur dans le carter du joint intérieur.

6. Poussez le joint intérieur en place à l'aide d'un tournevis lisse et arrondi.

7. Placez la bague anti-extrusion intérieure sous le joint intérieur.

8. Pliez soigneusement la bague anti-extrusion pour pouvoir la mettre en place. Veillez à ce que le joint et la bague anti-extrusion soient bien en place autour de la circonférence.