# Sustitución de sello tipo S2/K2

1. Respete la orientación correcta del anillo auxiliar triangular.

2. Coloque el anillo auxiliar exterior en la carcasa del sello exterior del pistón.

3. Coloque y estire el sello exterior sobre la carcasa del sello exterior del pistón. El sello se ajusta por encima del anillo auxiliar.

4. Con un destornillador blando redondo, empuje el sello hasta que se enganche en la carcasa del sello. Asegúrese de que el sello y el anillo auxiliar están completamente asentados alrededor de la circunferencia.

5. Introduzca el sello interior en la carcasa de sello interior apretándolo.

6. Empuje el sello interior en su sitio con un destornillador blando redondo.

7. Coloque el anillo auxiliar interior debajo del sello interior.

8. Doble con cuidado el anillo auxiliar para permitir que encaje en su sitio. Asegúrese de que el sello y el anillo auxiliar están completamente asentados alrededor de la circunferencia.