# 문제 해결 및 알람

아래 표에는 다양한 상황, 문제 및 알람과 가능한 원인 및 해결 방법이 설명되어 있습니다. 이 알람은 수정 조치를 취할 수 있도록 핸드 컨트롤러에 코드와 함께 경고를 표시합니다.

알람 | 가능한 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
펌프 모터 오일 온도 높음 알람 | 다음과 같은 여러 가지 이유로 인해 펌프 내부의 오일 온도가 허용 온도보다 높습니다: 지속적인 작업 | 펌프를 공회전 하여 몇 분 동안 식힙니다.
오일 품질 | 오염 여부 점검 오일 교환
외부 온도 | 오일을 적합한 등급으로 교환해 주세요.
펌프 모터 오일 레벨 낮음 알람 | 펌프 내부의 오일 레벨이 최소 레벨 미만이면 시스템이 정지합니다. | 작업을 재개하려면 펌프에 오일을 보충하세요.
시스템에서 누출 | 시스템의 누출 여부를 확인한 후 수리 또는 교체해 주세요.
펌프 모터 보호 알람 | 모터 내부의 과전류 또는 비정상적인 전력 활동이 감지되었습니다. 이 알람은 모터에 연결된 전자 부품 및 전기 부품의 안전을 위해 트리거됩니다. | 펌프의 작은 전면 창을 열어주세요. 검정색 손잡이를 I 위치로 다시 돌리면 모터에 전원 공급이 재개됩니다. 오류가 반복되면 주 전원 공급 장치를 점검하십시오.
공구 통신 장애 | 과도한 시간 동안 흐르는 과전류가 가장 일반적인 원인입니다. 이 알람은 전기 인클로저 내의 전자 부품 및 전기 부품의 안전을 위해 트리거됩니다. | 펌프의 작은 전면 창을 열어주세요. 작업을 재개하려면 회로 차단기를 다시 켜 주세요. 재작업 후 몇 초 이내에 차단기가 계속 꺼지면 작업을 중단하고 문제를 해결하는 조치를 취해야 합니다. 전원 공급 장치를 점검하세요. 전원 케이블이 손상되었거나 부러지지 않았는지 점검하세요. 전기 연결부가 손상되거나 파손되지 않았는지 점검하세요.
전기 단락
전기 접지 고장
펌프 압력이 감지되지 않습니다. | 모터 고장 3상 커넥터의 위상 순서가 잘못되었습니다. | 시스템의 전원을 끄고 전원 커넥트의 위상을 역으로 변경하세요.

문제 | 가능한 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
텐셔닝 작업 후 텐셔너가 볼트에 고착됨 | 배터리 너트러너의 충전 레벨이 낮습니다. | 너트러너의 배터리를 충전된 배터리로 교체해 주세요.
벽과 텐셔너 사이에 간격이 없습니다. | 텐셔너 뒤쪽의 벽의 간격을 점검해 주세요. 간격이 없는 경우 수동 모드를 사용하여 볼트의 장력을 해제할 수 있습니다.
구멍 정렬, 윤활 및 볼트 나사산 | 구멍 정렬, 윤활 및 볼트 나사산을 점검해 주세요. 의심스러울 경우 볼트를 교체하고 다시 시도하세요.
텐셔너가 볼트위에서 런다운(내려가지)이 안됩니다. | 볼트 나사산이 손상되었습니다. | 볼트를 교체해 주세요.
볼트 나사산에 윤활 처리가 되지 않았습니다. | 볼트 나사산에 윤활 처리를 해 주세요.
텐셔너 나사산 내부에 이물질이 있습니다. | 텐셔너 나사산 내부에 이물질이 있습니다.
볼트 돌출부가 최대 한계 값을 초과합니다. | 볼트의 돌출부가 최대 한계 값을 초과하지 않도록 볼트를 풀어 돌출 부위를 조정해 주세요.
압력이 펌프에서 200bar 이상 가압되지 않습니다. | 펌프 누출 | 펌프 또는 시스템의 유압 라인에서 누출이 있는지 점검하세요. 오일 레벨을 점검하세요. 오일 레벨이 너무 낮은 경우 오일을 보충해 주세요. 문제가 계속되면 펌프를 유지보수 또는 수리를 위해 서비스 센터에 보내주세요.
잘못된 오일 등급 | 반드시 올바른 등급의 오일 등급을 사용해야 합니다.
유압 라인 커플러를 펌프에서 분리하기 어렵습니다. | 호스의 니플이 마모되었습니다. | 끈적해지고 분리하기가 어려워지는 즉시 호스와 텐셔너의 니플을 교체하세요.