# Riešenie problémov a alarmy

Nižšie uvedené tabuľky popisujú rôzne situácie, problémy a alarmy so zodpovedajúcou možnou príčinou a riešeniami. Alarmy zobrazia upozornenie s kódom na ručnom ovládači pre vykonanie nápravných opatrení.

Alarm | Možná príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Alarm vysokej teploty oleja motora čerpadla | Teplota oleja vnútri čerpadla je nad prípustnou teplotou v dôsledku rôznych príčin: Nepretržitá práca | Nechajte čerpadlo bežať na niekoľko minút naprázdno, aby sa ochladilo
Kvalita oleja | Skontrolujte znečistenie. Vymeňte olej.
Vonkajšia teplota | Vymeňte olej na patričnú triedu.
Alarm nízkej hladiny oleja motora čerpadla | Ak je hladina oleja vnútri čerpadla pod minimálnou hladinou, systém sa zastaví. | Ak chcete pokračovať v práci, doplňte olej do čerpadla.
Netesnosť v systéme | Skontrolujte netesnosť v systéme, potom ho opravte alebo vymeňte.
Alarm ochrany motora čerpadla | Silnoprúd alebo neobvyklá napájacia aktivita vnútri motora. Tento alarm sa vyvolá pre bezpečnosť elektroniky a elektrických súčiastok pripojených k motoru. | Otvorte predné okienko na čerpadle. Prestavte čierny gombík do polohy I napájania motora. Ak sa chyba opakuje, skontrolujte hlavný prívod elektrickej energie.
Rušenie komunikácie nástroja | Najbežnejší je nadprúd počas dlhšieho časového obdobia. Tento alarm sa vyvolá pre bezpečnosť elektroniky a elektrických súčiastok v elektrickej skrini. | Otvorte predné okienko na čerpadle. Ak chcete pokračovať v práci, znova zapnite istič. Ak sa istič aktivuje do niekoľkých sekúnd po opätovnom začatí práce, prestaňte pracovať a vykonajte nápravné opatrenia Skontrolujte napájanie. Skontrolujte, či nie sú napájacie káble poškodené alebo zlomené. Skontrolujte, či nie sú elektrické prípojky poškodené alebo zlomené.
Elektrický skrat.
Elektrické zemné spojenie.
Zistený žiadny tlak čerpadla | Porucha motora Nesprávne poradie fáz v trojfázovom konektore. | Vypnite napájanie systému a obráťte fázy napájacieho konektora.

Problém | Možná príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Napínač zaseknutý na skrutke po napínaní | Nízka úroveň nabitia akumulátorovej uťahovačky. | Vymeňte akumulátor uťahovačky za nabitý akumulátor.
Medzi stenou a napínačom nie je medzera. | Skontrolujte odstup od steny v zadnej časti napínača. Ak tam nie je medzera, zrušte napínanie skrutky pomocou manuálneho režimu.
Vyrovnanie otvorov, mazanie a závity skrutky. | Skontrolujte aj vyrovnanie otvorov, mazanie a závity skrutky. V prípade akýchkoľvek pochybností vymeňte skrutku a skúste to znova.
Napínač sa nedá nasadiť na skrutku | Závity skrutky sú poškodené. | Vymeňte skrutku.
Závity skrutky nie sú namazané. | Namažte závity skrutky.
Vnútri závitov napínača sú nečistoty. | Drôtenou kefou odstráňte nečistoty zo závitov.
Vyčnievanie skrutky prekračuje maximálny limit. | Upravte vyčnievanie uvoľnením skrutky tak, aby neprekračovalo maximálny maximum limit.
V čerpadle sa nevytvorí tlak nad 200 bar | Netesnosť na čerpadle. | Skontrolujte netesnosť na čerpadle alebo v hydraulickom potrubí systému. Skontrolujte hladinu oleja. Doplňte olej, ak je hladina príliš nízka. Ak problém pretrváva, pošlite čerpadlo na údržbu alebo opravu.
Nesprávna trieda oleja. | Uistite sa, že používate správnu triedu oleja.
Spojka hydraulického potrubia sa ťažko odpája z čerpadla | Koncovka na hadici je opotrebovaná. | Vymeňte koncovky na hadici a napínači hneď ako sa stanú lepkavými a ťažko sa odpájajú.