# Замена уплотнения типа S2/K2

1. Посмотрите правильную ориентацию треугольной кольцевой подкладки.

2. Поместите внешнюю кольцевую подкладку на гнездо внешнего уплотнения поршня.

3. Расположите и натяните внешнее уплотнение на гнездо внешнего уплотнения поршня. Уплотнение плотно прилегает поверх кольцевой подкладки.

4. Закругленной гладкой отверткой протолкните уплотнение, пока оно не встанет плотно в гнездо уплотнения. Убедитесь, что уплотнение и кольцевая подкладка полностью установлены по всей окружности.

5. Протолкните внутреннее уплотнение в гнездо внутреннего уплотнения.

6. Закругленной гладкой отверткой протолкните внутреннее уплотнение на место.

7. Поместите внутреннюю кольцевую подкладку под внутренним уплотнением.

8. Аккуратно согните кольцевую подкладку, чтобы она встала на место. Убедитесь, что уплотнение и кольцевая подкладка полностью установлены по всей окружности.