# Tätningsbyte S2/K2-typ

1. Se till att den trekantiga stödringen har rätt inriktning.

2. Placera den yttre stödringen på kolvens yttre tätningshus.

3. Positionera och töj den yttre tätningen på kolvens yttre tätningshus. Tätningen passar ovanför stödringen.

4. Ta en rundad slät skruvmejsel och pressa tätningen tills tätningen snäpps fast på tätningshuset. Kontrollera att tätningen och stödringen sitter helt på plats kring omkretsen.

5. Kläm in den inre tätningen i det inre tätningshuset.

6. Pressa den inre tätningen på plats med en slät rundad skruvmejsel.

7. Placera den inre stödringen under den inre tätningen.

8. Böj försiktigt stödringen för att kunna snäppa den på plats. Kontrollera att tätningen och stödringen sitter helt på plats runt omkretsen.