# 故障检修和警报

下表描述了不同的情况、问题和警报，以及相应的可能原因和解决方案。警报将显示一个提示信号，并在手动控制器上显示代码，以便采取纠正措施。

警报 | 可能原因 | 解决办法
--- | --- | ---
泵电机油温高警报 | 泵内油温高于允许温度有很多原因： 连续工作 | 让泵停止工作，以便其冷却几分钟。
油质 | 查看污染情况。 更换机油。
外部温度 | 换成适当等级的机油。
泵电机油位低警报 | 当泵内的油位低于最低油位时，系统停止。 | 往泵中加满油，以便继续工作。
系统泄漏。 | 检查系统中是否有泄漏，然后进行维修或更换。
泵电机保护警报 | 电机内部电流过大或功率异常。为确保与电机相连的电子元件和电气部件的安全，触发此警报。 | 打开泵前部的小窗。将黑色旋钮重新旋到 I 位置，恢复对电机的供电。如果错误重复出现，请检查主电源。
工具通信干扰 | 过电流时间过长是最常见的情况。为确保电气外壳内的电子元件和电气部件的安全，触发此警报。 | 打开泵前部的小窗。重新启动断路器以恢复工作。如果断路器在返工后几秒钟内继续跳闸，请停止工作并采取纠正措施。 检查电源。 检查电源电缆是否损坏或断裂。 检查电气接头是否损坏或断裂。
电气短路。
电气接地故障。
未检测到泵压力 | 电机故障 三相连接器中的相序不正确。 | 关闭系统的电源，将电源连接器的相位反过来。

问题 | 可能原因 | 解决办法
--- | --- | ---
拉伸后，拉伸器卡在螺栓上 | 电池螺母扳手电量不足。 | 用充好电的电池更换螺母扳手的电池。
墙壁和拉伸器之间没有间隙。 | 检查拉伸器背面的墙壁间隙。如果没有间隙，请使用手动模式解除螺栓拉伸。
孔的对准、润滑和螺栓螺纹。 | 还应检查孔的对准、润滑和螺栓螺纹。如有任何疑问，请更换螺栓然后重试。
拉伸器没有旋入到螺栓上 | 螺栓螺纹损坏。 | 更换螺栓。
螺栓螺纹未润滑。 | 润滑螺栓螺纹。
拉伸器螺纹内有碎屑。 | 用钢丝刷清除螺纹上的碎屑。
螺栓伸出量超过最大限值。 | 通过拧松螺栓调节伸出量，使其不超过最大限值。
泵内压力未超过 200 bar | 泵泄漏。 | 检查泵或系统的液压管路是否有泄漏。检查油位。如果油位过低，应加满机油。 如果问题仍然存在，请将泵送去维护或修理。
机油等级不合适。 | 确保使用正确等级的机油。
难以从泵上断开液压管路耦合器 | 软管上的油嘴磨损。 | 一旦软管和拉伸器上的油嘴变得粘糊且难以拧开，应立即更换。