# Rozwiązywanie problemów i alarmy

W poniższej tabeli opisano różne sytuacje, problemy i alarmy z powiązaną, możliwą przyczyną i rozwiązaniem. Alarmy przedstawią alert z kodem na sterowniku ręcznym w celu podjęcia działania naprawczego.

Alarm | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Alarm wysokiej temperatury oleju silnika pompy | Temperatura oleju wewnątrz pompy jest wyższa niż dopuszczalna temperatura z różnych powodów: Ciągła praca | Pozostaw pompę na biegu jałowym, aby umożliwić schłodzenie przez kilka minut.
Jakość oleju | Sprawdź pod kątem zanieczyszczenia. Wymień olej.
Temperatura zewnętrzna | Zmień olej na odpowiedni gatunek.
Alarm niskiego poziomu oleju silnika pompy | Gdy poziom oleju wewnątrz pompy jest poniżej minimalnego poziomu, system zatrzymuje się. | Uzupełnij poziom oleju w pompie, aby wznowić pracę.
Wyciek w systemie. | Sprawdź pod kątem wycieku w systemie, następnie napraw lub wymień.
Alarm ochrony silnika pompy | Mocny prąd lub niecodzienna aktywność mocy wewnątrz silnika. Ten alarm jest wywoływany dla bezpieczeństwa elektroniki i części elektrycznych podłączonych do silnika. | Otwórz małe przednie okno na pompie. Zmiana pozycji czarnego pokrętła do pozycji /wznawia zasilanie silnika. Jeśli błąd się powtórzy, sprawdzić główne zasilanie elektryczne.
Zakłócenie komunikacji narzędzia | Najczęściej spotykany jest prąd przetężeniowy płynący przez zbyt długi okres czasu. Ten alarm jest wywoływany dla bezpieczeństwa elektroniki i części elektrycznych wewnątrz obudowy elektrycznej. | Otwórz małe przednie okno na pompie. Ponownie uzbrój wyłącznik, aby podsumować pracę. Jeśli wyłącznik nadal wyzwala się w ciągu kilku sekund po przerobieniu, zatrzymać pracę i podjąć akcje naprawcze. Sprawdzić napięcie zasilania. Sprawdź, czy przewody zasilające nie są uszkodzone lub złamane. Sprawdź, czy złącza elektryczne nie są uszkodzone lub złamane.
Zwarcie elektryczne.
Usterka połączenia z masą narzędzia.
Nie wykryto ciśnienia pompy | Awaria silnika Nieprawidłowa kolejność faz w złączu trójfazowym. | Odłącz system od zasilania i odwróć fazy złącza zasilania.

Usterka | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Napinacz utknął na śrubie po napinaniu. | Niski poziom naładowania wkrętarki udarowej. | Wymień akumulator wkrętarki na naładowany akumulator.
Brak szczeliny między ścianą i napinaczem. | Sprawdź odległość od ściany z tyłu napinacza. Jeśli nie ma szczeliny, dokręcić śrubę, używając trybu ręcznego.
Wyrównywanie otworów, smarowanie i gwinty śruby. | Sprawdź również wyrównywanie otworów, smarowanie i gwinty śruby. W przypadku wątpliwości wymienić śrubę i spróbować jeszcze raz.
Napinacz nie przesuwa się w dół śruby | Gwinty śruby są uszkodzone. | Wymień śrubę.
Gwinty śruby nie są nasmarowane. | Nasmaruj gwinty śruby.
Zanieczyszczenia wewnątrz gwintów napinacza. | Usuń zanieczyszczenia z gwintów za pomocą drucianej szczotki.
Występ śruby przekracza maksymalny limit. | Dopasuj występ, odkręcając śrubę w taki sposób, aby nie przekraczała maksymalnego limitu.
Ciśnienie nie wzrasta powyżej 200 barów w pompie. | Wyciek w pompie. | Sprawdź pod kątem wycieku w pompie lub w przewodzie hydraulicznym systemu. Sprawdzić poziom oleju. Uzupełnij olej, jeśli poziom jest zbyt niski. Wyślij pompę do konserwacji lub naprawy, jeśli problem się utrzymuje.
Zły gatunek oleju. | Upewnij się, że używany jest właściwy gatunek oleju.
Trudności z odłączeniem sprzęgu przewodu hydraulicznego od pompy. | Złączka na przewodzie jest zużyta. | Wymień złączkę na wężu i napinaczu, gdy stanie się ona lepka i trudna do odłączenia.