# Résolution des problèmes et alarmes

Les tableaux ci-dessous décrivent différentes situations, problèmes et alarmes avec les causes et solutions possibles correspondantes. Les alarmes afficheront une alerte avec un code sur le coffret portatif pour prendre des mesures correctives.

Alarme | Cause possible | Solution
--- | --- | ---
Alarme de température élevée de l'huile moteur de la pompe | La température de l'huile à l'intérieur de la pompe est supérieure à la température admissible pour différentes raisons : Travail en continu | Laissez la pompe à l'arrêt pour la laisser refroidir pendant quelques minutes.
Qualité de l’huile | Vérifiez la présence de contamination. Changez l’huile.
Température externe | Changez l'huile pour une huile de qualité appropriée.
Alarme de niveau bas d'huile de moteur de pompe | Lorsque le niveau d'huile à l'intérieur de la pompe est inférieur au niveau minimum, le système s'arrête. | Faites l'appoint d'huile dans la pompe pour reprendre le travail.
Fuite dans le système | Vérifiez la présence de fuites dans le système, puis réparez ou remplacez.
Alarme de protection du moteur de la pompe | Courant fort ou activité électrique inhabituelle à l'intérieur du moteur. Cette alarme est déclenchée pour la sécurité des composants électroniques et électriques raccordés au moteur. | Ouvrez la petite fenêtre avant sur la pompe. En repositionnant le bouton noir sur la position I, l'alimentation du moteur reprend. Si l'erreur persiste, vérifiez l'alimentation électrique principale.
Problème de communication de l'outil | La surintensité circulant pendant une durée excessive est la plus courante. Cette alarme est déclenchée pour la sécurité de l'électronique et des pièces électriques à l'intérieur du boîtier électrique. | Ouvrez la petite fenêtre avant sur la pompe. Réarmez le disjoncteur pour reprendre le travail. Si le disjoncteur continue à se déclencher dans les secondes qui suivent la reprise, arrêtez le travail et prenez des mesures correctives. Vérifiez l'alimentation électrique. Vérifiez que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés ou cassés. Vérifiez que les connexion électriques ne sont pas endommagés ou cassés.
Un court-circuit électrique.
Un défaut de mise à la terre électrique.
Aucune pression de pompe détectée | Défaillance du moteur Ordre de phase incorrect dans le connecteur triphasé. | Mettez le système hors tension et inversez les phases du connecteur d'alimentation.

Problème | Cause possible | Solution
--- | --- | ---
Le tendeur est coincé sur le boulon après le serrage. | Niveau de charge faible de la batterie de la boulonneuse. | Remplacez la batterie de la boulonneuse par une batterie chargée.
Pas d'espace entre le mur et le tendeur. | Vérifiez le dégagement du mur à l'arrière du tendeur. S'il n'y a pas d'écart, détendez le boulon en utilisant le mode manuel.
Alignement des trous, lubrification et filetage des boulons. | Vérifier également l’alignement des trous, la lubrification et le filetage des boulons. En cas de doute, changez le boulon et réessayez.
Le serrage au tendeur ne descend pas sur le boulon | Les filetages des boulons sont endommagés. | Remplacez le boulon.
Les filetages des boulons ne sont pas lubrifiés. | Lubrifiez les filetages des boulons.
Débris à l'intérieur des filets du tendeur. | Enlevez les débris des filets avec une brosse métallique.
La saillie du boulon dépasse la limite maximum. | Ajustez la saillie en dévissant le boulon de manière à ce qu'elle ne dépasse pas la limite maximale.
La pression ne dépasse pas 200 bar dans la pompe | Fuite sur la pompe. | Vérifiez la présence de fuites sur la pompe ou dans la ligne hydraulique du système. Vérifiez le niveau d'huile. Faites l'appoint d'huile si le niveau est trop bas. Envoyez la pompe en maintenance ou en réparation si le problème persiste.
Mauvaise qualité d'huile. | Veillez à utiliser la bonne qualité d'huile.
Coupleur de ligne hydraulique difficile à déconnecter de la pompe | Le raccord du flexible est usé. | Changez les raccords du flexible et du tendeur dès qu'il devient collant et difficile à déconnecter.