# Risoluzione di problemi e allarmi

Le tabelle seguenti descrivono una serie di situazioni, problemi e allarmi con le relative cause e soluzioni. Gli allarmi visualizzano un avviso e un codice sulla pulsantiera, in modo da intraprendere azioni correttive.

Allarme | Possibile causa | Soluzione
--- | --- | ---
Allarme di temperatura elevata dell'olio motore della pompa | La temperatura dell'olio all'interno della pompa è superiore a quella consentita per diversi motivi: Lavoro continuativo | Lasciare la pompa al minimo per qualche minuto per farla raffreddare.
Qualità dell'olio | Controllare che non sia presente contaminazione. Cambiare l'olio.
Temperatura esterna | Cambiare l'olio con un altro di qualità adeguata.
Allarme di basso livello dell'olio del motore della pompa | Quando il livello dell'olio all'interno della pompa è inferiore al minimo, il sistema si arresta. | Rabboccare l'olio nella pompa per riprendere il lavoro.
Perdite nel sistema | Controllare che non siano presenti perdite nel sistema, quindi riparare o sostituire gli elementi interessati.
Allarme di protezione del motore della pompa | Corrente intensa o attività elettrica insolita all'interno del motore. Questo allarme viene attivato per garantire la sicurezza dell'elettronica e delle parti elettriche collegate al motore. | Aprire la piccola finestra anteriore della pompa. Riposizionare la manopola nera alla posizione I per ripristinare l'alimentazione del motore. Se l'errore si ripete, controllare l'alimentazione elettrica principale.
Disturbo della comunicazione con l'utensile | Una sovracorrente per un periodo di tempo eccessivo è la causa più comune del problema. Questo allarme viene attivato per garantire la sicurezza dei componenti elettronici ed elettrici all'interno del quadro elettrico. | Aprire la piccola finestra anteriore della pompa. Riaccendere l'interruttore per riprendere il lavoro. Se l'interruttore continua a scattare entro pochi secondi dall'inizio del lavoro, interrompere il lavoro e adottare misure correttive. Controllare l'alimentazione. Verificare che i cavi di alimentazione non siano danneggiati o guasti. Verificare che i collegamenti elettrici non siano danneggiati o guasti.
Un cortocircuito elettrico.
Un guasto elettrico alla terra.
La pressione della pompa non viene rilevata | Guasto al motore Ordine della fase errato nel connettore trifase. | Spegnere il sistema e invertire le fasi del connettore di alimentazione.

Problema | Possibile causa | Soluzione
--- | --- | ---
Tenditore bloccato sul bullone dopo il tensionamento | Basso livello di carica della batteria dell'avvitatore. | Sostituire la batteria dell'avvitatore con un'altra carica.
Non è presente spazio tra parete e tenditore. | Controllare lo spazio libero della parete sul retro del tenditore. Se non è presente spazio, eliminare la tensione sul bullone utilizzando la modalità manuale.
Allineamento dei fori, lubrificazione e filettatura dei bulloni. | Controllare anche l'allineamento dei fori, la lubrificazione e filettatura dei bulloni. In caso di dubbi, cambiare il bullone e riprovare.
Il tenditore non esegue l'avvitamento del bullone | Le filettature dei bulloni sono danneggiate. | Sostituire il bullone.
Le filettature dei bulloni non sono lubrificate. | Lubrificare le filettature dei bulloni.
Sono presenti detriti all'interno delle filettature del tenditore. | Rimuovere i detriti dalle filettature usando una spazzola metallica.
La sporgenza del bullone supera il limite massimo. | Regolare la sporgenza allentando il bullone in modo che non superi il limite massimo.
La pressione non supera i 200 bar nella pompa | Sono presenti perdite sulla pompa. | Controllare l'assenza di perdite nella pompa o linea idraulica del sistema. Controllare il livello dell'olio. Se il livello è troppo basso, eseguire un rabbocco. Se il problema persiste, inviare la pompa in manutenzione o riparazione.
Olio della qualità errata. | Utilizzare l'olio della qualità corretta.
Difficoltà nello scollegare l'accoppiatore della linea idraulica dalla pompa | Il nipplo del tubo è usurato. | Cambiare i nippli del tubo e tenditore non appena diventano appiccicosi e difficili da scollegare.