# Felsökning och larm

I tabellen nedan visas olika situationer, problem och larm med tillhörande möjliga orsaker och lösningar. Larmen visar en avisering med en kod på handreglaget för vidtagande av korrigerande åtgärder.

Larm | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Larm om hög oljetemperatur i pumpmotor | Oljetemperaturen inuti pumpen är över den tillåtna temperaturen av olika skäl: Kontinuerlig drift | Lämna pumpen på omgång och låten svalna i några minuter.
Oljekvalitet | Undersök för föroreningar Byt hydraulolja.
Utvändig temperatur | Byt olja till lämplig klass.
Larm om låg oljenivå i pumpmotor | När oljenivån inuti pumpen är under minstanivån stoppas systemet. | Fyll på med olja i pumpen för att fortsätta arbetet.
Läckage i systemet | Titta efter läckage i systemet, och reparera eller byt ut.
Skyddslarm för pumpmotor | Kraftig ström eller ovanlig effektaktivitet inuti motorn. Detta larm utlöses på grund av säkerheten för elektronik och elektriska komponenter som är anslutna till motorn. | Öppna det lilla främre fönstret på pumpen. Vrid tillbaka det svarta vredet till läget I för att återupprätta strömförsörjningen till motorn. Om felet upprepas bör du kontrollera nätströmsförsörjningen.
Verktygskommunikationsfel | Överström som flödar under för lång tid är det vanligaste. Detta larm utlöses på grund av säkerheten för elektronik och elektriska komponenter inuti den elektriska inkapslingen. | Öppna det lilla främre fönstret på pumpen. Återställ kretsbrytaren för att återuppta arbetet. Om brytaren utlöses på nytt efter några sekunders drift, ska du stoppa arbetet och vidta korrigerande åtgärder. Kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera att strömkablarna inte är skadade eller trasiga. Kontrollera att strömkontakterna inte är skadade eller trasiga.
En elektrisk kortslutning.
Ett elektriskt jordfel.
Inget pumptryck detekteras | Motorfel Felaktig fasordning i trefasanslutningen. | Stäng av systemet och reversera strömanslutningens faser.

Problem | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Sträckaren är fast på bulten efter sträckning. | Låg laddningsnivå i den batteridrivna mutterdragaren. | Byt ut batteriet i mutterdragaren mot ett laddat batteri.
Inget mellanrum mellan väggen och sträckaren. | Kontrollera väggavståndet baktill på sträckaren. Om det inte finns något mellanrum ska du avlasta bulten i manuellt läge.
Hålinpassning, smörjning och bultgängor. | Kontrollera även hålinpassningen, smörjningen och bultgängorna. Om du är osäker, byter du ut bulten och försöker igen.
Sträckaren misslyckas med nedgängningen på bulten | Bultgängorna är skadad. | Byt ut bulten.
Bultgängorna är inte smorda. | Smörj bultarna.
Skräp inuti sträckarens gängor. | Avlägsna skräpet från gängorna med en stålborste.
Bulten sticker ut bortom maxgränsen. | Justera utsprånget genom att lossa bulten så att den inte sticker ut mer än maxgränsen.
Trycket byggs inte upp över 200 bar i pumpen. | Läckage i pumpen.. | Titta efter läckage i pumpen eller i systemets hydrauliska ledningar. Kontrollera oljenivån. Fyll på med olja om den är för låg. Skicka pumpen för underhåll eller reparation om problemet kvarstår.
Fel oljeklass. | Se till att använda olja av rätt klass.
Svårt att koppla bort den hydrauliska ledningen från pumpen. | Nippeln på slangen är utsliten. | Byt nipplar på slangen och sträckaren så fort de blir klibbiga och svårare att koppla bort.