# Výměna těsnění typu S2/K2

1. Dodržujte správnou orientaci trojúhelníkového záložního kroužku.

2. Nasaďte vnější záložní kroužek na vnější pouzdro těsnění pístu.

3. Umístěte a natáhněte vnější těsnění na vnější pouzdro pístu. Těsnění zapadne nad záložní kroužek.

4. Zaobleným hladkým šroubovákem tlačte na těsnění, dokud těsnění nezapadne do pouzdra těsnění. Ujistěte se, že těsnění a záložní kroužek po obvodu zcela dosedají.

5. Vtlačte vnitřní těsnění do vnitřního pouzdra těsnění.

6. Hladkým zaobleným šroubovákem zatlačte vnitřní těsnění na místo.

7. Umístěte vnitřní záložní kroužek pod vnitřní těsnění.

8. Opatrně ohněte záložní kroužek, aby se mohl zacvaknout na své místo. Ujistěte se, že těsnění a záložní kroužek po obvodu zcela dosedají.