# Výmena tesnení typu S2/K2

1. Dodržte správnu orientáciu trojuholníkového záložného krúžku.

2. Umiestnite vonkajší záložný krúžok na teleso vonkajšieho tesnenia piestu.

3. Umiestnite a roztiahnite vonkajšie tesnenie na teleso vonkajšieho tesnenia piestu. Tesnenie pasuje nad záložný krúžok.

4. Hladkým okrúhlym skrutkovačom tlačte tesnenie, kým nezapadne na teleso tesnenia. Uistite sa, že tesnenie a záložný krúžok sú úplne osadené po celom obvode.

5. Stlačte vnútorné tesnenie do telesa vnútorného tesnenia.

6. Zatlačte vnútorné tesnenie na svoje miesto hladkým okrúhlym skrutkovačom.

7. Umiestnite vnútorný záložný krúžok pod vnútorné tesnenie.

8. Opatrne ohnite záložný krúžok, aby mohol zapadnúť na svoje miesto. Uistite sa, že tesnenie a záložný krúžok sú úplne osadené po celom obvode.