# Troca de Anéis de Vedação Tipo S2/K2

1. Observe a orientação correta do anel back-up triangular.

2. Coloque o anel back-up externo no alojamento do anel de vedação externo do pistão.

3. Posicione e estique o anel de vedação externo no alojamento do anel de vedação externo do pistão. O anel de vedação se encaixa acima do anel back-up.

4. Com uma chave de fenda boleada, empurre o anel de vedação até que ele encaixe com um clique no alojamento do anel de vedação. Certifique-se de que o anel de vedação e o anel back-up estão completamente assentados em torno da circunferência.

5. Aperte o anel de vedação interno dentro do alojamento do anel de vedação interno.

6. Empurre o anel de vedação no lugar com uma chave de fenda boleada.

7. Coloque o anel back-up abaixo do anel de vedação interno.

8. Dobre cuidadosamente o anel backup para que ele encaixe na posição. Assegure que o anel de vedação e o anel backup estejam completamente assentados em torno da circunferência.