# シール交換 S2/K2タイプ

1. 三角形のバックアップリングの向きが正しいことを確認します。

2. 外側のバックアップリングをピストンの外側シールハウジングに取り付けます。

3. 外側のシールをピストンの外側シールハウジングに配置して伸ばします。シールはバックアップリングの上にはまります。

4. 角の丸まった滑らかなドライバーで、シールがシールハウジングに正しくはまるまでシールを押し込みます。シールとバックアップリングが円周に沿って完全にはまっていることを確認します。

5. 内側のシールを内側のシールハウジングに押し込みます。

6. 角の丸まった滑らかなドライバーで内側のシールを所定の位置に押し込みます。

7. 内側のバックアップリングを内側のシールの下にはめます。

8. バックアップリングを慎重に曲げて、所定の位置に正しく収まるようにします。シールとバックアップリングが円周に沿って完全にはまっていることを確認します。