# Top Collar Hydraulic Nut

## Hydraulic Nut

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com。

# 维修

# 更换 S2/K2 型密封件

1. 注意三角形挡圈的正确方向。

2. 将外挡圈放在活塞外密封机壳上。

3. 将外密封件放置并绷紧到活塞外密封机壳上。密封件安装在挡圈上方。

4. 用一把圆形的光滑螺丝刀推动密封件，直到密封件卡入密封机壳。确保密封件和挡圈完全套到圆周上。

5. 将内密封件挤入内密封机壳中。

6. 用一把光滑的圆形螺丝刀将内密封件推到位。

7. 将内挡圈置于内密封件下方。

8. 小心地弯曲挡圈，使其能够卡入到位。确保密封件和挡圈完全套到圆周上。

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 疑难解答

# 故障检修和警报

下表描述了不同的情况、问题和警报，以及相应的可能原因和解决方案。警报将显示一个提示信号，并在手动控制器上显示代码，以便采取纠正措施。

警报 | 可能原因 | 解决办法
--- | --- | ---
泵电机油温高警报 | 泵内油温高于允许温度有很多原因： 连续工作 | 让泵停止工作，以便其冷却几分钟。
油质 | 查看污染情况。 更换机油。
外部温度 | 换成适当等级的机油。
泵电机油位低警报 | 当泵内的油位低于最低油位时，系统停止。 | 往泵中加满油，以便继续工作。
系统泄漏。 | 检查系统中是否有泄漏，然后进行维修或更换。
泵电机保护警报 | 电机内部电流过大或功率异常。为确保与电机相连的电子元件和电气部件的安全，触发此警报。 | 打开泵前部的小窗。将黑色旋钮重新旋到 I 位置，恢复对电机的供电。如果错误重复出现，请检查主电源。
工具通信干扰 | 过电流时间过长是最常见的情况。为确保电气外壳内的电子元件和电气部件的安全，触发此警报。 | 打开泵前部的小窗。重新启动断路器以恢复工作。如果断路器在返工后几秒钟内继续跳闸，请停止工作并采取纠正措施。 检查电源。 检查电源电缆是否损坏或断裂。 检查电气接头是否损坏或断裂。
电气短路。
电气接地故障。
未检测到泵压力 | 电机故障 三相连接器中的相序不正确。 | 关闭系统的电源，将电源连接器的相位反过来。

问题 | 可能原因 | 解决办法
--- | --- | ---
拉伸后，拉伸器卡在螺栓上 | 电池螺母扳手电量不足。 | 用充好电的电池更换螺母扳手的电池。
墙壁和拉伸器之间没有间隙。 | 检查拉伸器背面的墙壁间隙。如果没有间隙，请使用手动模式解除螺栓拉伸。
孔的对准、润滑和螺栓螺纹。 | 还应检查孔的对准、润滑和螺栓螺纹。如有任何疑问，请更换螺栓然后重试。
拉伸器没有旋入到螺栓上 | 螺栓螺纹损坏。 | 更换螺栓。
螺栓螺纹未润滑。 | 润滑螺栓螺纹。
拉伸器螺纹内有碎屑。 | 用钢丝刷清除螺纹上的碎屑。
螺栓伸出量超过最大限值。 | 通过拧松螺栓调节伸出量，使其不超过最大限值。
泵内压力未超过 200 bar | 泵泄漏。 | 检查泵或系统的液压管路是否有泄漏。检查油位。如果油位过低，应加满机油。 如果问题仍然存在，请将泵送去维护或修理。
机油等级不合适。 | 确保使用正确等级的机油。
难以从泵上断开液压管路耦合器 | 软管上的油嘴磨损。 | 一旦软管和拉伸器上的油嘴变得粘糊且难以拧开，应立即更换。