# Устранение неполадок и сигналы тревоги

В приведенных ниже таблицах описаны различные ситуации, проблемы и аварийные сигналы с соответствующими возможными причинами и решениями. Аварийные сигналы показывают предупреждение с кодом на ручном контроллере для принятия корректирующих действий.

Сигнал | Возможная причина | Решение
--- | --- | ---
Сигнал тревоги о высокой температуре масла в двигателе насоса | Температура масла внутри насоса выше допустимой по разным причинам: Непрерывная работа | Оставьте насос в покое на несколько минут, чтобы он остыл.
Качество масла | Проверьте на загрязнение. Замените масло.
Внешняя температура | Замените масло на соответствующий сорт.
Сигнал тревоги о низком уровне масла в двигателе насоса | Когда уровень масла внутри насоса опускается ниже минимального, система останавливается. | Долейте масло в насос, чтобы возобновить работу.
Утечка в системе | Проверьте систему на наличие утечек, затем выполните ремонт или замену.
Сигнал тревоги от защиты двигателя насоса | Сильный ток или необычная мощность внутри двигателя. Этот аварийный сигнал срабатывает для обеспечения безопасности электроники и электрических частей, подключенных к двигателю. | Откройте маленькое переднее окошко на насосе. Переместите черную кнопку в положение I, чтобы возобновить подачу питания к двигателю. Если ошибка повторяется, проверьте основной источник электропитания.
Сбой связи инструмента | Наиболее распространенной причиной является перегрузка по току в течение слишком продолжительного времени. Этот аварийный сигнал срабатывает для обеспечения безопасности электроники и электрических частей внутри электрического корпуса. | Откройте маленькое переднее окошко на насосе. Перезапустите автоматический выключатель, чтобы возобновить работу. Если выключатель продолжает срабатывать в течение нескольких секунд после доработки, остановите работу и примите корректирующие действия. Проверьте источник питания. Убедитесь, что силовые кабели не повреждены и не оборваны. Убедитесь, что электрические соединения не повреждены и не оборваны.
Электрическое короткое замыкание.
Электрическое замыкание на массу.
Давление насоса не обнаружено | Сбой двигателя Неправильный порядок фаз в трехфазном соединителе. | Выключите систему и поменяйте местами фазы разъема питания.

Проблема | Возможная причина | Решение
--- | --- | ---
Натяжитель застрял на болте после затяжки | Низкий уровень заряда батареи гайковерта. | Замените батарею гайковерта заряженной.
Отсутствие зазора между стеной и натяжителем. | Проверьте зазор до стены сзади натяжителя. Если зазора нет, ослабьте натяжение болта в ручном режиме.
Совмещение отверстий, смазка и резьба болтов. | Проверьте также совмещение отверстий, смазку и резьбу болтов. Если есть сомнения, замените болт и повторите попытку.
Отсутствует выбег натяжителя на болт | Повреждена резьба болта. | Замените болт.
Резьба болта не смазана. | Смажьте резьбу болта.
Грязь внутри резьбы натяжителя. | Удалите грязь с резьбы проволочной щеткой.
Выступ болта превышает максимальный предел. | Отрегулируйте выступ, ослабив болт так, чтобы он не превышал максимального предела.
Давление в насосе не превышает 200 бар | Утечка в насосе. | Проверьте насос или гидравлическую линию системы на наличие утечек. Проверьте уровень масла. Долейте масло, если он слишком низкий. Отправьте насос на техническое обслуживание или ремонт, если проблема не устранена.
Неправильный сорт масла. | Убедитесь, что вы используете правильный сорт масла.
Трудно отсоединить муфту гидравлической линии от насоса | Ниппель на шланге изношен. | Замените ниппели на шланге и натяжителе, как только они станут липкими и их будет труднее отсоединить.