# Austausch der Dichtung Typ S2/K2

1. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung des dreieckigen Stützrings.

2. Setzen Sie den äußeren Stützring auf die äußere Dichtungsrille des Kolbens auf.

3. Positionieren und dehnen Sie die äußere Dichtung in die äußere Dichtungsrille des Kolbens. Die Dichtung passt über den Stützring.

4. Drücken Sie die Dichtung mit einem abgerundeten, glatten Schraubendreher in die Dichtungsrille, bis die Dichtung in der Rille einrastet. Achten Sie darauf, dass Dichtung und Stützring vollständig am Umfang anliegen.

5. Drücken Sie die innere Dichtung in die innere Dichtungsrille.

6. Drücken Sie die innere Dichtung mit einem glatten, abgerundeten Schraubendreher in ihre Position.

7. Positionieren Sie den inneren Stützring unter die innere Dichtung.

8. Biegen Sie den Stützring vorsichtig, damit er einrasten kann. Achten Sie darauf, dass Dichtung und Stützring vollständig am Umfang anliegen.