# Bottom Collar Hydraulic Nut

## Hydraulic Nut

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copco:s distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver de kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

Se webbplatsen för Atlas Copco om du behöver mer information www.atlascopco.com/sds.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Service

# Tätningsbyte S2/K2-typ

1. Se till att den trekantiga stödringen har rätt inriktning.

2. Placera den yttre stödringen på kolvens yttre tätningshus.

3. Positionera och töj den yttre tätningen på kolvens yttre tätningshus. Tätningen passar ovanför stödringen.

4. Ta en rundad slät skruvmejsel och pressa tätningen tills tätningen snäpps fast på tätningshuset. Kontrollera att tätningen och stödringen sitter helt på plats kring omkretsen.

5. Kläm in den inre tätningen i det inre tätningshuset.

6. Pressa den inre tätningen på plats med en slät rundad skruvmejsel.

7. Placera den inre stödringen under den inre tätningen.

8. Böj försiktigt stödringen för att kunna snäppa den på plats. Kontrollera att tätningen och stödringen sitter helt på plats runt omkretsen.

# Underhåll

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Felsökning

# Felsökning och larm

I tabellen nedan visas olika situationer, problem och larm med tillhörande möjliga orsaker och lösningar. Larmen visar en avisering med en kod på handreglaget för vidtagande av korrigerande åtgärder.

Larm | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Larm om hög oljetemperatur i pumpmotor | Oljetemperaturen inuti pumpen är över den tillåtna temperaturen av olika skäl: Kontinuerlig drift | Lämna pumpen på omgång och låten svalna i några minuter.
Oljekvalitet | Undersök för föroreningar Byt hydraulolja.
Utvändig temperatur | Byt olja till lämplig klass.
Larm om låg oljenivå i pumpmotor | När oljenivån inuti pumpen är under minstanivån stoppas systemet. | Fyll på med olja i pumpen för att fortsätta arbetet.
Läckage i systemet | Titta efter läckage i systemet, och reparera eller byt ut.
Skyddslarm för pumpmotor | Kraftig ström eller ovanlig effektaktivitet inuti motorn. Detta larm utlöses på grund av säkerheten för elektronik och elektriska komponenter som är anslutna till motorn. | Öppna det lilla främre fönstret på pumpen. Vrid tillbaka det svarta vredet till läget I för att återupprätta strömförsörjningen till motorn. Om felet upprepas bör du kontrollera nätströmsförsörjningen.
Verktygskommunikationsfel | Överström som flödar under för lång tid är det vanligaste. Detta larm utlöses på grund av säkerheten för elektronik och elektriska komponenter inuti den elektriska inkapslingen. | Öppna det lilla främre fönstret på pumpen. Återställ kretsbrytaren för att återuppta arbetet. Om brytaren utlöses på nytt efter några sekunders drift, ska du stoppa arbetet och vidta korrigerande åtgärder. Kontrollera strömförsörjningen. Kontrollera att strömkablarna inte är skadade eller trasiga. Kontrollera att strömkontakterna inte är skadade eller trasiga.
En elektrisk kortslutning.
Ett elektriskt jordfel.
Inget pumptryck detekteras | Motorfel Felaktig fasordning i trefasanslutningen. | Stäng av systemet och reversera strömanslutningens faser.

Problem | Möjlig orsak | Lösning
--- | --- | ---
Sträckaren är fast på bulten efter sträckning. | Låg laddningsnivå i den batteridrivna mutterdragaren. | Byt ut batteriet i mutterdragaren mot ett laddat batteri.
Inget mellanrum mellan väggen och sträckaren. | Kontrollera väggavståndet baktill på sträckaren. Om det inte finns något mellanrum ska du avlasta bulten i manuellt läge.
Hålinpassning, smörjning och bultgängor. | Kontrollera även hålinpassningen, smörjningen och bultgängorna. Om du är osäker, byter du ut bulten och försöker igen.
Sträckaren misslyckas med nedgängningen på bulten | Bultgängorna är skadad. | Byt ut bulten.
Bultgängorna är inte smorda. | Smörj bultarna.
Skräp inuti sträckarens gängor. | Avlägsna skräpet från gängorna med en stålborste.
Bulten sticker ut bortom maxgränsen. | Justera utsprånget genom att lossa bulten så att den inte sticker ut mer än maxgränsen.
Trycket byggs inte upp över 200 bar i pumpen. | Läckage i pumpen.. | Titta efter läckage i pumpen eller i systemets hydrauliska ledningar. Kontrollera oljenivån. Fyll på med olja om den är för låg. Skicka pumpen för underhåll eller reparation om problemet kvarstår.
Fel oljeklass. | Se till att använda olja av rätt klass.
Svårt att koppla bort den hydrauliska ledningen från pumpen. | Nippeln på slangen är utsliten. | Byt nipplar på slangen och sträckaren så fort de blir klibbiga och svårare att koppla bort.