# Bottom Collar Hydraulic Nut

## Hydraulic Nut

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

# 서비스

# 씰 교체 S2/K2 유형

1. 삼각형 백업 링의 올바른 방향을 관찰하세요.

2. 외부 백업 링을 피스톤 외부 씰 하우징 위에 놓아주세요.

3. 외측 씰을 피스톤 외측 씰 하우징 위에 놓고 늘려주세요. 이 씰은 백업 링 위에 장착됩니다.

4. 둥글고 부드러운 드라이버를 사용하여 씰이 씰 하우징에 장착될 때까지 밀어 넣어주세요. 씰과 백업 링이 원형 둘레에 완전히 장착되었는지 확인하세요.

5. 내측 씰을 내측 씰 하우징에 압착해주세요.

6. 부드러운 원형 드라이버로 내측 씰을 제자리에 밀어넣으세요.

7. 내측 씰 아래에 내부 백업 링을 놓아주세요.

8. 백업 링을 조심스럽게 구부려 제자리에 고정해주세요. 씰과 백업 링이 원형 둘레에 완전히 장착되었는지 확인하세요.

# 유지보수 지침

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 유지보수를 할 것을 권장합니다. 예방 유지보수에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

예방 유지보수에 대한 자세한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 다음과 같은 일반 지침을 따르십시오.

- 적절한 부품을 꼼꼼하게 청소합니다.

- 결함이 있거나 마모된 부품은 교체해 주세요.

# 문제 진단

# 문제 해결 및 알람

아래 표에는 다양한 상황, 문제 및 알람과 가능한 원인 및 해결 방법이 설명되어 있습니다. 이 알람은 수정 조치를 취할 수 있도록 핸드 컨트롤러에 코드와 함께 경고를 표시합니다.

알람 | 가능한 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
펌프 모터 오일 온도 높음 알람 | 다음과 같은 여러 가지 이유로 인해 펌프 내부의 오일 온도가 허용 온도보다 높습니다: 지속적인 작업 | 펌프를 공회전 하여 몇 분 동안 식힙니다.
오일 품질 | 오염 여부 점검 오일 교환
외부 온도 | 오일을 적합한 등급으로 교환해 주세요.
펌프 모터 오일 레벨 낮음 알람 | 펌프 내부의 오일 레벨이 최소 레벨 미만이면 시스템이 정지합니다. | 작업을 재개하려면 펌프에 오일을 보충하세요.
시스템에서 누출 | 시스템의 누출 여부를 확인한 후 수리 또는 교체해 주세요.
펌프 모터 보호 알람 | 모터 내부의 과전류 또는 비정상적인 전력 활동이 감지되었습니다. 이 알람은 모터에 연결된 전자 부품 및 전기 부품의 안전을 위해 트리거됩니다. | 펌프의 작은 전면 창을 열어주세요. 검정색 손잡이를 I 위치로 다시 돌리면 모터에 전원 공급이 재개됩니다. 오류가 반복되면 주 전원 공급 장치를 점검하십시오.
공구 통신 장애 | 과도한 시간 동안 흐르는 과전류가 가장 일반적인 원인입니다. 이 알람은 전기 인클로저 내의 전자 부품 및 전기 부품의 안전을 위해 트리거됩니다. | 펌프의 작은 전면 창을 열어주세요. 작업을 재개하려면 회로 차단기를 다시 켜 주세요. 재작업 후 몇 초 이내에 차단기가 계속 꺼지면 작업을 중단하고 문제를 해결하는 조치를 취해야 합니다. 전원 공급 장치를 점검하세요. 전원 케이블이 손상되었거나 부러지지 않았는지 점검하세요. 전기 연결부가 손상되거나 파손되지 않았는지 점검하세요.
전기 단락
전기 접지 고장
펌프 압력이 감지되지 않습니다. | 모터 고장 3상 커넥터의 위상 순서가 잘못되었습니다. | 시스템의 전원을 끄고 전원 커넥트의 위상을 역으로 변경하세요.

문제 | 가능한 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
텐셔닝 작업 후 텐셔너가 볼트에 고착됨 | 배터리 너트러너의 충전 레벨이 낮습니다. | 너트러너의 배터리를 충전된 배터리로 교체해 주세요.
벽과 텐셔너 사이에 간격이 없습니다. | 텐셔너 뒤쪽의 벽의 간격을 점검해 주세요. 간격이 없는 경우 수동 모드를 사용하여 볼트의 장력을 해제할 수 있습니다.
구멍 정렬, 윤활 및 볼트 나사산 | 구멍 정렬, 윤활 및 볼트 나사산을 점검해 주세요. 의심스러울 경우 볼트를 교체하고 다시 시도하세요.
텐셔너가 볼트위에서 런다운(내려가지)이 안됩니다. | 볼트 나사산이 손상되었습니다. | 볼트를 교체해 주세요.
볼트 나사산에 윤활 처리가 되지 않았습니다. | 볼트 나사산에 윤활 처리를 해 주세요.
텐셔너 나사산 내부에 이물질이 있습니다. | 텐셔너 나사산 내부에 이물질이 있습니다.
볼트 돌출부가 최대 한계 값을 초과합니다. | 볼트의 돌출부가 최대 한계 값을 초과하지 않도록 볼트를 풀어 돌출 부위를 조정해 주세요.
압력이 펌프에서 200bar 이상 가압되지 않습니다. | 펌프 누출 | 펌프 또는 시스템의 유압 라인에서 누출이 있는지 점검하세요. 오일 레벨을 점검하세요. 오일 레벨이 너무 낮은 경우 오일을 보충해 주세요. 문제가 계속되면 펌프를 유지보수 또는 수리를 위해 서비스 센터에 보내주세요.
잘못된 오일 등급 | 반드시 올바른 등급의 오일 등급을 사용해야 합니다.
유압 라인 커플러를 펌프에서 분리하기 어렵습니다. | 호스의 니플이 마모되었습니다. | 끈적해지고 분리하기가 어려워지는 즉시 호스와 텐셔너의 니플을 교체하세요.