# Uťahovanie

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Uistite sa, že je použitý správny súbor parametrov. Nesprávny súbor parametrov by mohol spôsobiť príliš vysoký uťahovací moment a v jeho dôsledku fyzické zranenie.

- Porovnajte maximálny uťahovací moment, ktorý je zobrazený na ovládači, s maximálnym uťahovacím momentom uvedeným v technických údajoch nástroja. Mali by byť rovnaké.

## Smer rotácie pre uťahovanie

Skontrolujte pomocou otočenia reverzného tlačidla alebo reverzného krúžku, či má nástroj správny smer otáčania.

Modely s pištoľovým úchopom (s bočnými tlačidlami)

- Ak chcete nastaviť otáčanie v smere hodinových ručičiek (CW), stlačte reverzný spínač na pravej strane nástroja.

- Ak chcete nastaviť otáčanie proti smeru hodinových ručičiek (CCW), stlačte reverzný spínač na ľavej strane nástroja.

Modely s pištoľovým úchopom (bez bočných tlačidiel)

- Ak chcete prepínať medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek (CW) a proti smeru hodinových ručičiek (CCW), dvakrát stlačte funkčné tlačidlo navrchu spúšte.

Uhlové modely

- Ak chcete nastaviť otáčanie v smere hodinových ručičiek (CW), otočte reverzný krúžok doprava.

- Ak chcete nastaviť otáčanie proti smeru hodinových ručičiek (CCW), otočte reverzný krúžok doľava.

## Pozvoľný štart

Funkcia pozvoľného štartu zjednodušuje to, aby hlava skrutky a závit dosiahli úroveň prítlaku. Doba trvania pozvoľného štartu sa dá nastaviť

Ďalšie informácie o uťahovaní pozri v návode na konfiguráciu Power Focus 6000.