# Luz de iluminación smartHEAD

La luz de iluminación smartHEAD ofrece iluminación bajo la herramienta de terminal; puede ser útil para una mejor visibilidad de las juntas en zonas oscuras. Se activa durante 10 segundos cuando se pulsa el botón del código de barras en la EHMI de la llave.

Para más información sobre las funciones y la configuración de la luz, consulte la Guía de usuario del STRwrench QA Inspector Software.