# Datos de producto

Rango de medición del par en funcionamiento | desde el 10 % hasta el 100 % de la capacidad smartHEAD
Error de precisión de par máximo (relacionado con el valor leído por el controlador STRwrench) | ± 0,1 %
Error de linealidad de par máximo (relacionado con el valor leído por el controlador STRwrench) | ± 0,015 %
Precisión de la medición de par (smartHEAD) | Lectura 0,5 % ±1 dígito (del 10 % al 100 % del par nominal) Lectura 1 % ±1 dígito (del 5 % al 10 % del par nominal)
Capacidad de sobrecarga: | El 120 % de la capacidad smartHEAD
Estabilidad de temperatura de la medición de par | 0,1 % de capacidad/10°C
Velocidad angular máxima | 150 °/s
Precisión de medición de ángulo | ±1° por encima de 360° sin precarga de par ±1% por encima de 360° sin precarga de par
Peso | 854,3 g 1,8 lb