# Automatyczne wyłączenie przy pustym akumulatorze

Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej krytycznego progu (12%), STRwrench jest skonfigurowany w taki sposób, aby doszło do automatycznego wyłączenia. Gdy osiągnięty zostanie poziom krytyczny, narzędzie zaczyna emitować przerywany sygnał dźwiękowy i wyłącza się po 5 minutach.

Jeśli poziom naładowanie akumulatora spadł poniżej 12%, nie można wykonywać dokręcania. W przypadku próby wykonywania dokręceń przy takim poziomie naładowania pojawi się komunikat, przypominający o niezdolności do działania.