# Barra de luz de sinalização

A barra de luz de sinalização é apresentada na parte superior de todos os menus. Os ícones na barra de luz de sinalização fornecem informações sobre os elementos listados abaixo.

Ícone | Descrição
--- | ---
| O ícone da conexão sem fio indica a força do sinal da conexão de rede da fábrica da ferramenta. Quando não há conexão estabelecida, o ícone fica marcado com um “x”.
| O ícone Sentido indica se o aperto deve ser realizado no sentido horário (CW) ou anti-horário (CCW).
| O ícone Bateria indica o status da carga da bateria presa à ferramenta.

Os níveis de carga da bateria estão listados abaixo:

Ícone de Bateria | Comportamento do ícone | Nota
--- | --- | ---
| Permanente | Completamente carregada
| Permanente | Carga alta
| Permanente | Carga média. Carregue a bateria, quando for possível.
| Piscando | Carga baixa. Carregar a bateria.
| Permanente | Nível crítico, não é possível fazer apertos. Carregar a bateria.