# Arrêt automatique en cas de batterie vide

Lorsque le niveau de charge de la batterie descend en dessous du seuil critique (12 %), le STRwrench est configuré pour s'éteindre automatiquement. Dès que le niveau critique est atteint, l'outil commence à émettre un signal sonore intermittent et s'éteint au bout de 5 minutes.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 12 %, il n'est pas possible d'effectuer le serrage. Lorsque vous essayez d'effectuer des serrages avec ce niveau de charge, une notification s'affiche pour vous rappeler l'impossibilité d'opérer.