# Montage des Endmontagewerkzeugs

1. Setzen Sie das Endmontagewerkzeug ein, indem Sie den STIFT an der Führung im Inneren des smartHEAD ausrichten.

2. Drücken Sie das Endmontagewerkzeug hinein, bis der mechanische Anschlag erreicht wird und der STIFT einrastet.

Das Endmontagewerkzeug kann nur auf eine Weise in den smartHEAD eingesetzt werden. Der STIFT muss in sein Gehäuse eingeführt werden: Drücken Sie ihn nicht mit Gewalt in eine andere Position.