# LED インジケータの点滅パターン

LEDインジケータの標準点滅パターンを以下に示します。

概要 | 点灯パターンの説明 | 照明カラー | 図*
--- | --- | --- | ---
起動/ブート | パルス照明 すべての LED | 白 | オン（左の画像）-オフ（右の画像）
締め付け開始 | スポットライト 前面と背面の両方の中央LEDが点灯。 | 白 |
締め付け進行中 | 放射状グラデーション照明、2 方向 LEDは、正面と背面の両方で、中央から側面に向かって同時に点灯します。 | 白 |
OK 結果 | 常時点灯 すべての LED | 緑 |
NG 結果 | 交互に点灯 すべての LED | 赤色 |
バッチ完了 | 放射状グラデーション照明、1 方向 正面の中央の LED から開始し、中央の LED に到達するまで放射状に続きます。 | 白 |

*イラストの説明：

A | ライト動作 | B | 戻る
C | LEDリング (断面) | D | 正面