# Acoplar el smartHEAD

1. A continuación, acople el smartHEAD al controlador de la llave.

   Para optimizar la visión de la EHMI durante operaciones bajo circunstancias especiales, el smartHEAD se puede acoplar en 4 posiciones, cada una a 90° de rotación.

2. Estire hacia abajo de la virola.

3. Gire la virola en sentido horario mientras presiona hacia abajo para fijar el smartHEAD en el controlador de la llave.