# Avläsning av spårkategori

Position | Namn | Definition
--- | --- | ---
1 | Övre gräns | Övre gränsvärde för funktionen som används.
2 | Resultat | Testresultatvärde. Om funktionen Dubbelresultat är aktiverad visas både den återstående punkten och toppunkten i diagrammet.
3 | Nedre gräns | Nedre gränsvärde för funktionen som används.
4 | Inspektionsnamn | Namn på den valda inspektionen.
5 | Fullskärmsknapp | Knapp för visning av kurvan i fullskärmsläge. I fullskärmsläge kan du markera och zooma in på en sektion av kurvan.
6 | Knapp för plottningstyp | Knapp för val av den plottningstyp som ska visas. Standardplottningstyp är Moment över vinkel.
7 | Nästa-knapp | Knapp som växlar till kurvan för nästa resultat inom inspektionen.
8 | Föregående-knapp | Knapp som växlar till kurvan för föregående resultat inom inspektionen.
9 | Testnummer | Nummer för testet inom inspektionen.
10 | Batchräkning | Antal gånger testet har körts inom inspektionen.