# Produktdaten

Messbereich für das Betriebsdrehmoment | von 10 % bis 100 % der smartHEAD-Leistung
Genauigkeitsfehler des maximalen Drehmoments (in Bezug auf den durch die STRwrench-Steuerung gemessenen Wert) | ± 0,1 %
Linearitätsfehler des maximalen Drehmoments (in Bezug auf den durch die STRwrench-Steuerung gemessenen Wert) | ± 0,015 %
Drehmoment-Messgenauigkeit (smartHEAD) | 0,5 % der Anzeige ±1 Ziffer (von 10 % bis 100 % des Nenndrehmoments) 1 % der Anzeige ±1 Ziffer (von 5 % bis 10 % des Nenndrehmoments)
Überlastbarkeit | 120 % der smartHEAD-Leistung
Temperaturstabilität der Drehmomentmessung | ±0,1% der Kapazität / 10°C
Maximale Winkelgeschwindigkeit | 150 °/s
Winkelmessgenauigkeit | ±1° über 360° ohne Drehmoment-Vorspannung ±1 % über 360° mit Drehmoment-Vorspannung
Gewicht | 854,3 g 1,8 lb