# Dane produktu

Zakres pomiaru roboczego momentu obrotowego | od 10% do 100% pojemności smartHEAD
Błąd dokładności maksymalnego momentu obrotowego (związany z wartością odczytaną przez sterownik STRwrench) | ± 0,1 %
Błąd liniowości maksymalnego momentu obrotowego (związany z wartością odczytaną przez sterownik STRwrench) | ± 0,015 %
Dokładność pomiaru momentu (smartHEAD) | 0,5% odczytu ±1 cyfra (od 10% do 100% nominalnego momentu obrotowego) 1% odczytu ±1 cyfra (od 5% do 10% nominalnego momentu obrotowego)
Zdolność przeciążeniowa | 120% zdolności smartHEAD
Stabilność temperaturowa pomiaru momentu obrotowego | 0,1% zdolności/10°C
Maksymalna prędkość kątowa | 150 °/s
Dokładność pomiaru kąta | ±1° powyżej 360° bez wstępnego obciążenia momentu obrotowego ±1% powyżej 360° z wstępnym obciążeniem momentu obrotowego
Masa | 854,3 g 1,8 lb