# Rozmery a hmotnosť

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Hmotnosť [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ovládač STRwrench Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Ovládač STRwrench Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
Ovládač STRwrench Advanced + smartHEAD 250 Nm | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
Ovládač STRwrench Advanced + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
Ovládač STRwrench Advanced + smartHEAD 1000 Nm hliník | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*Rozmer J je štandardné rameno merané od stredu rukoväti k stredu koncového nástroja. Táto informácia sa používa na výpočet korekčného korekčného koeficientu uťahovacieho momentu, keď sa používa nadstavec. Rozmer sa vypočítava pre štandardné koncové nástroje Atlas Copco; ak sa používa iný koncový nástroj, toto meranie sa musí prepočítať.
Pre viac informácií pozri STRwrench QA Inspector Software User Guide.