# インジケーターバー

インジケーターバーは、すべてのメニューの上部に表示されます。インジケータバーのアイコンには、以下の要素に関する情報が表示されます。

アイコン | 説明
--- | ---
| ワイヤレス接続アイコンは、ツールの工場ネットワーク接続の信号強度を示します。接続が確立されていない場合は、アイコンに取り消し線が引かれて表示されます。
| 方向アイコンは 、締付けを時計回り (CW) 方向と反時計回り (CCW) 方向のどちらで行う必要があるかを示します。
| バッテリーアイコンはツールに接続されているバッテリーの充電状態を示します。

バッテリーの充電レベルは以下のとおりです：

バッテリーアイコン | アイコンの動作 | 注意
--- | --- | ---
| 常時点灯 | フル充電
| 常時点灯 | 充電レベル高
| 常時点灯 | 充電レベル中。可能であれば、バッテリーを充電してください。
| 点滅 | 充電レベル低。バッテリーを充電してください。
| 常時点灯 | 臨界レベル、締め付けができません。バッテリーを充電してください。