# Dados do Produto

Faixa de medição do torque de operação | de 10% a 100% da capacidade do smartHEAD
Erro de precisão torque máximo (relacionado ao valor lido pelo controlador do STRwrench) | ± 0,1 %
Erro de linearidade de torque máximo (relacionado ao valor lido pelo controlador do STRwrench) | ± 0,015 %
Precisão da medição de torque (smartHEAD) | 0,5% da leitura ± 1 dígito (de 10% a 100% do torque nominal) 1% da leitura ± 1 dígito (de 5% a 10% do torque nominal)
Capacidade de sobrecarga | 120% da capacidade do smartHEAD
Estabilidade de temperatura da medição do torque | 0,1% da capacidade/10 °C
Velocidade angular máxima | 150 °/s
Precisão de medição de ângulo | ±1° ao longo de 360° sem pré-carga de torque ±1% ao longo de 360° sem pré-carga de torque
Peso | 854,3 g 1,8 lb