# Rozměry a hmotnost

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Hmotnost [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Kompaktní controller utahováku STR + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Kompaktní controller utahováku STR + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
Pokročilý controller utahováku STR + smartHEAD 250 Nm, dlouhý | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
Pokročilý controller utahováku STR + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
Pokročilý controller utahováku STR + smartHEAD 1 000 Nm, hliníkový | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*Rozměr J platí pro standardní rameno měřené od středu rukojeti do středu koncového připojovacího nástroje. Tyto informace se používají k výpočtu koeficientu korekce momentu při používání nástavce. Tento rozměr se vypočítává pro standardní koncové připojovací nástroje Atlas Copco. V případě použití jiného koncového připojovacího nástroje je nutno provést další výpočet.
Více informací je k dispozici v příručce STRwrench QA Inspector Software User Guide.