# Lampe d'éclairage de smartHEAD

La lampe d'éclairage de smartHEAD fournit un éclairage sous le raccord d'extrémité ; elle peut être utile pour mieux voir les assemblages dans les zones sombres. Elle est activée pendant 10 secondes lorsque le bouton du code-barres du EHMI de la clé est enfoncé.

Pour plus informations sur la fonctionnalité de la lumière et sa configuration, consulter le Guide d'utilisation du logiciel STRwrench QA Inspector.