# Dimensions et poids

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Poids [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Coffret STRwrench compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Coffret STRwrench compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
Coffret STRwrench avancé + smartHEAD 250 Nm Long | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
Coffret STRwrench avancé + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
Coffret STRwrench avancé + smartHEAD 1 000 Nm aluminium | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*La dimension J correspond au bras standard, mesuré du centre de la poignée au centre du raccord d’extrémité. Cette information est utilisée pour calculer le coefficient de correction du couple lorsqu'une rallonge est utilisée. Cette dimension est calculée pour les raccords d'extrémité standard d'Atlas Copco ; si un raccord d'extrémité différent est utilisé, cette mesure doit être recalculée.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter STRwrench QA Inspector Software User Guide.