# Beschreibung der EHMI

Die EHMI (Erweiterte Mensch-Maschine-Schnittstelle) befindet sich an der Schlüsselsteuerung und besteht aus einem berührungsempfindlichen Steuerungs-Display und einem Knopf. Das Display dient als in das Werkzeug integrierte Schnittstelle für den Bediener und kann zur Konfiguration, Auswahl und Ausführung von Prüfungen und Routen, zur Anzeige von Ergebnissen und Kurven sowie zur Konfiguration der Geräte-Einstellungen verwendet werden.

Position | Bezeichnung | Definition
--- | --- | ---
1 | Display | Touchscreen, der als in das Werkzeug integrierte Schnittstelle für den Bediener fungiert.
2 | ON/OFF / Barcode | Physische Taste zum Ein-/Ausschalten des Schlüssels und zum Auslösen des Barcode-Scanners.

In diesem Abschnitt

- Indikatorleiste