# Údaje o produktu

Rozsah provozního měření momentu: | od 10 % do 100 % kapacity smartHEAD
Chyba přesnosti maximálního momentu (vzhledem k hodnotě načtené controllerem utahováku STR) | ±0,1 %
Chyba linearity maximálního momentu (vzhledem k hodnotě načtené controllerem utahováku STR) | ±0,015 %
Přesnost měření momentu (smartHEAD) | 0,5 % přečtení ±1 číslice (od 10 % do 100 % jmenovitého úhlu) 1 % přečtení ±1 číslice (od 5% do 10% jmenovitého momentu)
Kapacita přetížení | 120 % jmenovité kapacity smartHEAD
Stabilita teploty měření momentu | 0,1 % kapacity / 10 °C
Maximální úhlová rychlost | 150 °/s
Přesnost měření úhlu | ±1 ° na 360 ° bez předpětí momentu ±1 ° na 360 ° s předpětím momentu
Hmotnost | 854,3 g 1,8 lb