# Mått och vikt

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | Vikt [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 9x12 | 1.60
STRwrench Controller Compact + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.20
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 250 Nm lång | 699 | 754 | 462 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.31
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.95
STRwrench Controller Advanced + smartHEAD 1000 Nm Aluminium | 1490 | 1540 | 1248.5 | 278 | 13.4 | Ø28 | 6.70

*Måttet J är standardarmen, mätt från mitten av handtaget till mitten av hylsverktyget. Informationen används för att beräkna momentets korrigeringskoefficient när en förlängning används. Denna dimension beräknas för Atlas Copco standardhylsverktyg med ändkoppling. Om ett annat verktyg används måste denna åtgärd räknas om.
Mer information hittar du i STRwrench QA Inspector Software User Guide.