# 규격 및 무게

| J* [mm] | K [mm] | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | E [mm] | 무게 [kg]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
STRwrench Controller Compact(STR렌치 컨트롤러 컴팩트형) + smartHEAD 80 Nm | 374 | 437 | 145 | 278 | 13.4 | 9x12 | 1.60
STRwrench Controller Compact(STR렌치 컨트롤러 컴팩트형) + smartHEAD 250 Nm | 499 | 554 | 262 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.20
STRwrench Controller Advanced(STR렌치 컨트롤러 고급형) + smartHEAD 250 Nm Long | 699 | 754 | 462 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.31
STRwrench Controller Advanced(STR렌치 컨트롤러 고급형) + smartHEAD 400 Nm | 825 | 874 | 583 | 278 | 13.4 | 14x18 | 2.95
STRwrench Controller Advanced(STR렌치 컨트롤러 고급형) + smartHEAD 1000 Nm 알루미늄 | 1490 | 1540 | 1248.5 | 278 | 13.4 | Ø28 | 6.70

* 치수 J는 핸들의 중심에서 엔드 피팅 공구의 중앙까지 측정한 표준 암입니다. 이 정보는 확장부를 사용할 때 토크 보정 계수를 사용하는 용도로 사용됩니다. 이 규격은 표준 Atlas Copco 엔드 피팅 도구에 적용되어 계산됩니다. 다른 엔드 피팅 도구를 사용하는 경우 이 측정 값을 다시 계산해야합니다.
자세한 정보는, STRwrench QA Inspector Software User Guide를 참조해 주세요.