# Schemi di lampeggio degli indicatori LED

Seguono gli schemi di lampeggio standard degli indicatori LED:

Descrizione generale | Descrizione dello schema della luce | Colore chiaro | Illustrazione*
--- | --- | --- | ---
Avvio | Luce a impulsi Tutti i LED | Bianco | Acceso (immagine a sinistra), spento (immagine a destra)
Inizio del serraggio | Luce dello spot Il LED centrale nella vista anteriore e posteriore si accende. | Bianco |
Avanzamento del serraggio | Luce a gradiente radiale, 2 direzioni I LED si accendono dal centro ai lati nella vista frontale e posteriore allo stesso tempo. | Bianco |
Risultato OK | Luce fissa Tutti i LED | Verde |
Risultato NOK | Luce alternata Tutti i LED | Rosso |
Lotto eseguito | Luce a gradiente radiale, 1 direzione Inizia dal LED centrale nella vista frontale e continua radialmente fino a raggiungere il LED centrale. | Bianco |

*Descrizione dell'illustrazione:

A | Comportamento degli indicatori | B | Indietro
C | Anello LED (sezione) | D | Parte anteriore