# Описание EHMI

EHMI (расширенный человеко-машинный интерфейс) расположен на контроллере ключа и состоит из сенсорного дисплея управления и нажимной кнопки. Дисплей выполняет роль встроенного в инструмент интерфейса для оператора и может использоваться для настройки, выбора и запуска проверок и прокладки трасс, отображения и отслеживания результатов, а также настройки параметров устройства.

Поз. | Название | Расшифровка
--- | --- | ---
1 | Дисплей | Сенсорный экран, выполняющий роль встроенного в инструмент интерфейса для оператора.
2 | ВКЛ./ВЫКЛ./Штрихкод | Физическая кнопка для включения/выключения ключа. и для запуска сканера штрихкодов.

В этом разделе

- Строка индикатора