# STRwrench Controller Advanced

## Modular Electronic Wrench

# Информация об изделии

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Гарантия
- Веб-сайт
- Программа ServAid
- Паспорта безопасности (MSDS / SDS)
- Страна происхождения
- Габаритные чертежи

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Гарантия

- Срок действия гарантии на изделие истекает через 12+1 месяцев после отгрузки из дистрибьюторского центра компании Atlas Copco.

- Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей.

  - Нормальным называется износ, требующий замены детали или другой регулировки/переборки во время обычного технического обслуживания инструментов для данного периода (выраженного в единицах времени, часах работы или иным образом).

- Гарантия на изделие действует при условии, что эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инструмента и его компонентов осуществляются правильно.

- На повреждение деталей в результате технического обслуживания, выполненного ненадлежащим образом или силами иных лиц, кроме представителей компании Atlas Copco или ее сертифицированных партнеров по обслуживанию, в течение гарантийного срока, действие гарантии не распространяется.

- Во избежание повреждения или разрушения деталей инструмента, ремонтное обслуживание инструмента должно проводиться в соответствии с рекомендованными графиками технического обслуживания с соблюдением правильных инструкций.

- Гарантийный ремонт осуществляется только в сервисных мастерских Atlas Copco или силами сертифицированных партнеров по обслуживанию.

предлагает расширенную гарантию и самое современное профилактическое техобслуживание в рамках договоров Atlas Copco ToolCover. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю по обслуживанию.

Для электродвигателей:

- Гарантия действует только в том случае, если электродвигатель не вскрывался.

# Веб-сайт

На веб-сайте Atlas Copco представлена информация о наших изделиях, принадлежностях, запасных частях, а также печатные материалы.

Посетите: www.atlascopco.com.

# Программа ServAid

ServAid – постоянно обновляемый портал, на котором содержится следующая техническая информация.

- Информация о нормативных требованиях и технике безопасности.

- Технические данные

- Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию.

- Перечень запасных частей.

- Принадлежности.

- Габаритные чертежи

Посетите: https://servaid.atlascopco.com.

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Atlas Copco.

# Паспорта безопасности (MSDS / SDS)

В паспортах безопасности описаны химические продукты, продаваемые компанией Atlas Copco.

Посетите веб-сайт Atlas Copco, чтобы ознакомиться с более подробной информацией www.atlascopco.com/sds.

# Страна происхождения

Информация о стране происхождения указана на этикетке изделия.

# Габаритные чертежи

Габаритные чертежи находятся в архиве габаритных чертежей или на портале ServAid.

Посетите: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw (Серые компрессоры) или https://servaid.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Обзор

# Функциональные возможности системы

STRwrench оснащен встроенным контроллером для настройки и проведения проверок и прокладки трасс, а также для настройки функций устройства.

Подключив ключ к ПК посредством USB-разъема или настроив беспроводное соединение с заводской сетью, можно получить доступ к контроллеру через пользовательский веб-интерфейс STRwrench QA Inspector Software.

# Функциональные возможности инструмента

Поз. | Описание
--- | ---
1 | Батарея
2 | Рукоятка
3 | Светодиодные индикаторы
4 | NFC
5 | EHMI (дисплей с нажимной кнопкой)
6 | smartHEAD
7 | Фронтальный светодиодный индикатор
8 | Считыватель RFID-меток инструментов для концевых соединений
9 | Сканер штрихкодов
10 | Порт USB-C

# Описание EHMI

EHMI (расширенный человеко-машинный интерфейс) расположен на контроллере ключа и состоит из сенсорного дисплея управления и нажимной кнопки. Дисплей выполняет роль встроенного в инструмент интерфейса для оператора и может использоваться для настройки, выбора и запуска проверок и прокладки трасс, отображения и отслеживания результатов, а также настройки параметров устройства.

Поз. | Название | Расшифровка
--- | --- | ---
1 | Дисплей | Сенсорный экран, выполняющий роль встроенного в инструмент интерфейса для оператора.
2 | ВКЛ./ВЫКЛ./Штрихкод | Физическая кнопка для включения/выключения ключа. и для запуска сканера штрихкодов.

В этом разделе

- Строка индикатора

# Строка индикатора

Строка индикатора расположена в верхней части всех меню. Значки на строке индикатора предоставляют информацию о перечисленных ниже элементах.

Значок | Описание
--- | ---
| Значок беспроводного соединения указывает на силу сигнала соединения инструмента с сетью предприятия. Если соединение не установлено, значок перечеркнут.
| Значок направления указывает на направление, в котором необходимо выполнить затяжку (по часовой стрелке (CW) или против нее (CCW)).
| Значок батареи указывает на состояние зарядки аккумулятора инструмента.

Уровни зарядки батареи представлены ниже:

Значок батареи | Состояние значка | Примечание
--- | --- | ---
| Ровное | Полностью заряжен
| Ровное | Высокая зарядка
| Ровное | Средняя зарядка. По возможности подключите зарядное устройство.
| Мигание | Низкая зарядка. Зарядите батарею.
| Ровное | Критический уровень, выполнение затяжки невозможно. Зарядите батарею.

# Размеры и вес

| J* [мм] | K [мм] | X [мм] | Y [мм] | Z [мм] | E [мм] | Вес [кг]
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Контроллер STRwrench Compact + smartHEAD 80 Нм | 374 | 437 | 145 | 278 | 13,4 | 9x12 | 1,60
Контроллер STRwrench Compact + smartHEAD 250 Нм | 499 | 554 | 262 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,20
Контроллер STRwrench Advanced + smartHEAD 250 Нм, длинный | 699 | 754 | 462 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,31
Контроллер STRwrench Advanced + smartHEAD 400 Нм | 825 | 874 | 583 | 278 | 13,4 | 14x18 | 2,95
Контроллер STRwrench Advanced + smartHEAD 1000 Нм, алюминиевый | 1490 | 1540 | 1248,5 | 278 | 13,4 | Ø28 | 6,70

*Размер J — это стандартный рычаг, измеренный от центра рукоятки до центра инструмента для концевых соединений. Данная информация используется для расчета поправочного коэффициента крутящего момента при использовании удлинителя. Данный размер рассчитывается для стандартных инструментов Atlas Copco для концевых соединений. Если используется другой схожий инструмент, данное значение необходимо пересчитать.
Более подробная информация представлена в STRwrench QA Inspector Software User Guide.

# Характеристики изделия

Диапазон измерения рабочего крутящего момента | от 10 % до 100 % производительности smartHEAD
Погрешность точности максимального крутящего момента (относительно значения на контроллере STRwrench) | ± 0,1 %
Погрешность линейности максимального крутящего момента (относительно значения на контроллере STRwrench) | ± 0,015 %
Точность измерения крутящего момента (smartHEAD) | 0,5 % считывания данных ± 1 цифра (от 10 % до 100 % номинального крутящего момента) 1 % считывания данных ± 1 цифра (от 5 % до 100 % номинальный крутящего момент)
Максимальная допустимая мощность | 120% от мощности smartHEAD
Температурная стабильность измерения крутящего момента: | 0,1 % от мощности/10 °C
Макс. угловая скорость | 150 °/с
Точность измерения угла | ±1° на 360° без предварительной нагрузки момента затяжки ±1° на 360° с предварительной нагрузкой момента затяжки
Вес | 854,3 г 1,8 фунта

# Данные о беспроводной локальной сети

Регулятивный домен | Частотный диапазон | Каналы
ETSI | 2,4 ГГц | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
| U-NII-1 | 36, 40, 44, 48
| U-NII-2 | 52, 56, 60, 64
| U-NII-2e | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Федеральная комиссия по связи США (FCC) / Министерство промышленности Канады (IC) | 2,4 ГГц | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
| U-NII-1 | 36, 40, 44, 48
| U-NII-2 | 52, 56, 60, 64
| U-NII-2e | 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140
| U-NII-3 | 149, 153, 157, 161, 165

# Технические характеристики изделия

Технические данные продуктов приведены в ServAid или на веб-сайте Atlas Copco.

Посетите: https://servaid.atlascopco.com (Серые компрессоры) или www.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Условия окружающей среды

Использование только в помещении |
Высота размещения | До 2 000 м над уровнем моря
Диапазон температуры окружающей среды | От +5 до +40 °C (от +41 до +104 °F)
Предельно допустимая относительная влажность 80 % при температуре до 31 °C с линейным снижением до 50 % при повышении температуры до 40 °C |
Класс экологичности | II
Степень загрязнения окружающей среды | 2
Индекс IP (только когда крышка USB-порта закрыта) | 40

# Принадлежности

# Информация о принадлежностях

Информация о совместимых принадлежностях представлена на странице инструмента в ServAid.

# Установка

# Инструкция по установке

# Подключение к веб-интерфейсу пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector

1. Включите ключ и откройте крышку порта USB-C.

   Не снимайте крышку порта USB-C полностью.

2. Подключите инструмент к USB-порту ПК. Запустите веб-браузер и введите адрес пользовательского интерфейса ПО STRwrench QA Inspector. `169.254.1.1`.

# Установка батареи

1. Отвинтите крышку батареи на конце рукоятки ключа.

2. Вставьте батарею в рукоятку ключа, выравнивая по внутренней гайке до механических упоров.

3. Привинтите крышку батареи к рукоятке инструмента.

# Снятие батареи

1. Отвинтите крышку батареи на конце рукоятки ключа.

2. Вытяните батарею из рукоятки ключа.

3. Привинтите крышку батареи к рукоятке инструмента.

# Прикрепление инструмента для концевых соединений

1. Вставьте инструмент для концевых соединений, совместив ШТИФТ с направляющей внутри smartHEAD.

2. Нажимайте на инструмент для концевых соединений до тех пор, пока механическая часть не остановится и ШТИФТ не зафиксируется.

Существует только один способ вставить инструмент для концевых соединений в smartHEAD. ШТИФТ необходимо вставить в корпус: не пытайтесь переместить его в другие положения.

# Снятие инструмента для концевых соединений

1. Нажмите на ШТИФТ на smartHEAD, чтобы разблокировать его из корпуса.

2. Снимите инструмент для концевых соединений со smartHEAD.

# Установка smartHEAD

1. Закрепите smartHEAD на контроллере ключа.

   Для оптимизации видимости EHMI во время эксплуатации в особых условиях, smartHEAD можно установить в 4 разных положениях под углом 90 °.

2. Потяните вниз обжимное кольцо.

3. Поверните обжимное кольцо по часовой стрелке, одновременно отжимая его вниз, чтобы закрепить smartHEAD на контроллере ключа.

# Снятие smartHEAD

1. Поверните обжимное кольцо smartHEAD против часовой стрелки, одновременно отжимая его вниз, чтобы отсоединить smartHEAD от контроллера ключа.

2. Потяните вверх обжимное кольцо.

3. Снимите smartHEAD с контроллера ключа.

# Первоначальное конфигурирование

# Конфигурирование инструмента

Информацию об установлении беспроводного соединения, активации лицензий, конфигурирования и выполнении проверок см. в Руководстве пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector.

# Установка и обновление микропрограммы

Информацию об установке и обновлении микропрограммы см. в Руководстве пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector.

# Эксплуатация

# Рекомендации по эргономике

При прочтении данного перечня общих эргономических рекомендаций соотносите их со своей рабочей станцией, чтобы понять, можно ли выявить области для улучшения с точки зрения положения оператора, размещения компонентов или производственных условий.

- Чаще делайте перерывы в работе и меняйте рабочие положения.

- Приспособьте пространство рабочего места в соответствии со своими потребностями и рабочим заданием.

  - Расположите детали и инструменты в удобной для вас зоне досягаемости во избежание статической нагрузки.

  - Используйте оборудование рабочего места, такое как столы и стулья, подходящее для рабочего задания.

- Во время сборочных операций избегайте рабочих положений выше уровня плеч или со статической нагрузкой.

  - При работе на уровне выше плеч снижайте нагрузку на статические мышцы, уменьшая вес инструмента, используя, например, моментные рычаги, шланговые барабаны или весовые балансиры. Нагрузку на статические мышцы также можно уменьшить, держа инструмент близко к телу.

  - Делайте частые перерывы.

  - Избегайте крайних положений рук и запястий, особенно при выполнении операций, требующих определенных усилий.

- Отрегулируйте удобное поле зрения, которое требует минимальное движение глаз и головы.

- Используйте освещение, соответствующее рабочему заданию.

- Выбирайте инструмент, соответствующий рабочему заданию.

- В условиях высокого шума используйте средства защиты органов слуха.

- Используйте высококачественные вставные инструменты и расходные материалы, чтобы свести к минимуму воздействие повышенных уровней вибрации.

- Минимизируйте действие сил реакции.

  - При резке:

    Отрезной круг может застрять, если он изогнут или не направляется надлежащим образом. Используйте соответствующие фланцы для отрезного круга и избегайте изгибания круга в процессе работы.

  - При сверлении:

    Дрель может застопориться при выходе сверла из материала. Используйте опорные рукоятки, если крутящий момент при стопорении высок. В соответствии со стандартом безопасности ISO 11148, часть 3, рекомендуется использовать устройство для поглощения реактивного момента свыше 10 Нм для инструментов с пистолетной рукояткой и свыше 4 Нм для инструментов с прямым корпусом.

  - При использовании шуруповертов или гайковертов с прямым приводом необходимо учитывать следующее.

    Силы реакции зависят от настроек инструмента и характеристик соединения. Сила и положение оператора при работе определяют способность оператора выдерживать силы реакции. Скорректируйте значение момента в соответствии с силой и положением оператора и используйте моментный рычаг или реактивную штангу, если момент слишком высок.

- В условиях запыленности используйте систему вытяжки пыли или защитную маску.

# Инструкции по конфигурированию

# Вибрация

Инструмент оснащен вибрирующим устройством, который может быть сконфигурирован для сообщения о требующих внимания событиях или предупреждениях.
Информацию о функциональных возможностях и конфигурировании вибрации см. в Руководстве пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector.

# Звуковой сигнал

Инструмент оснащен звуковым сигналом, который может быть сконфигурирован для сообщения о требующих внимания событиях или предупреждениях.
Информацию о функциональных возможностях и конфигурировании звукового сигнала см. в Руководстве пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector.

# Подсветка smartHEAD

Подсветка smartHEAD освещает пространство под инструментов для концевых соединений. Она помогает увидеть соединения в темных участках. Она включается на 10 с после нажатия кнопки для считывания штрихкода на EHMI ключа.

Информацию о функциональных возможностях и конфигурировании подсветки см. в Руководстве пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector.

# Инструкции по эксплуатации

# Smart Zeroing

Автоматическая корректировка нуля происходит каждый раз при включении STRwrench и каждый раз, когда smartHEAD подключается к контроллеру STRwrench.

Во время корректировки нуля ключ должен лежать устойчиво, без каких-либо ограничений момента вращения.
Если STRwrench обнаружит какое-либо движение во время процедуры, корректировка нуля начнется заново.

# Автоматическое отключение при разряженной батарее

Когда уровень заряда батареи падает ниже критического порога (12 %), STRwrench настраивается на автоматическое выключение. При достижении критического уровня инструмент начинает издавать прерывистое звуковое оповещение и отключается через 5 минут.

При уровне заряда батареи ниже 12 % выполнить затяжку невозможно. При попытке выполнить затяжки с таким уровнем заряда выводится уведомление, напоминающее о невозможности работы.

# Зарядка батареи

Для зарядки батареи STRwrench используйте только зарядное устройство STRwrench (номер артикула 8059 0924 10).

# Светодиодные индикаторы заряда батареи

Питание ключа поступает от литий-ионной батареи.

Светодиодные индикаторы на батарее указывают на ее состояние заряда. Для активации светодиодов нажмите кнопку на батарее.

1 | Светодиодные индикаторы | 2 | Кнопка

Светодиоды указывают на оставшийся заряд батареи:

Индикатор заряда батареи | Примечание
--- | ---
1 LED | Критический уровень, выполнение затяжки невозможно. Зарядите батарею.
2 светодиода | Низкая зарядка. Зарядите батарею.
3 светодиода | Средняя зарядка. По возможности зарядите батарею
4 светодиода | Высокая зарядка.
5 светодиода | Полностью заряжен.

# Параметры сигналов светодиодных индикаторов

Стандартные параметры сигналов светодиодных индикаторов приведены ниже.

Общее описание | Описание работы светодиода | Цвет светодиода | Иллюстрация*
--- | --- | --- | ---
Запуск/включение | Пульсирующий свет Все светодиоды | Белый | Вкл. (слева) – Выкл. (справа)
Начало затяжки | Точечный свет Горит центральный светодиод спереди и сзади. | Белый |
Во время затяжки | Круговой движущийся свет, 2 направления Светодиод горит от центра по направлении к бокам спереди и сзади одновременно. | Белый |
Удовл. результат | Немигающий свет Все светодиоды | Зеленый |
Неудовл. светодиод | Мигающий свет Все светодиоды | Красный |
Групповая операция выполнена | Круговой движущийся свет, 1 направление Начинает от центрального светодиода спереди и продолжается по кругу, пока не достигнет центрального светодиода | Белый |

*Описание иллюстрации:

A | Параметры световых сигналов | B | Назад
C | Светодиодное кольцо (секция) | D | Передняя сторона

# Операции EHMI

Дополнительные сведения об использовании EHMI для настройки STRwrench и выполнения операций с его помощью см. в Руководстве пользователя программного обеспечения STRwrench QA Inspector.

В этом разделе

- Считывание категории таблицы
- Считывание категории результата
- Считывание категории отслеживания

# Считывание категории таблицы

Поз. | Название | Расшифровка
--- | --- | ---
1 | Верхний предел | Значение верхнего предела момента вращения, указанное для проверки.
2 | Целевое значение | Целевое значение момента вращения, указанное для проверки.
3 | Нижний предел | Значение нижнего предела момента вращения, указанное для проверки.
4 | Номер образца | Номер образца в рамках проверки.
5 | Результат | Значение момента вращения, измеренное во время каждого испытания в рамках проверки.
6 | Название проверки | Название выбранной проверки
7 | Счет групповых операций | Количество раз, которое тест был выполнен в рамках проверки.

# Считывание категории результата

Поз. | Название | Расшифровка
--- | --- | ---
1 | # | Столбец, отображающий порядковый номер каждого теста в рамках проверки.
2 | Крутящий момент | Столбец, отображающий измеренные значения момента вращения для каждого теста.
3 | Угол | Столбец, отображающий измеренные значения угла для каждого теста.
4 | Пиковое значение | Столбец, отображающий пиковые значения момента вращения, обнаруженные во время каждого теста.
5 | Пиковое значение угла | Столбец, отображающий пиковые значения угла, обнаруженные во время каждого теста.
6 | Результаты | Список результатов тестов, полученных в ходе проверки. Если результат NOK («неудовл.»), измеренное значение выделяется красным.
7 | Название проверки | Название выбранной проверки.
8 | Счет групповых операций | Количество раз, которое тест был выполнен в рамках проверки.

# Считывание категории отслеживания

Поз. | Название | Расшифровка
--- | --- | ---
1 | Верхний предел | Верхний предел для управляемой функции.
2 | Результат | Значение результата испытания. Если активирована функция Double result (Двойной результат), на графике отображаются как остаточная точка, так и пиковая точка.
3 | Нижний предел | Нижний предел для управляемой функции.
4 | Название проверки | Название выбранной проверки.
5 | Кнопка полноэкранного режима | Кнопка открытия полноэкранного просмотра графика. В полноэкранном режиме можно выделить и увеличить участок кривой.
6 | Кнопка «Тип графика» | Кнопка выбора типа отображаемого графика. По умолчанию отображается «Зависимость момента затяжки от угла».
7 | Кнопка «Следующий» | Кнопка перехода к отслеживанию следующего результата в рамках проверки.
8 | Кнопка «Предыдущий» | Кнопка перехода к отслеживанию предыдущего результата в рамках проверки.
9 | Номер теста | Номер теста в рамках проверки.
10 | Счет групповых операций | Количество раз, которое тест был выполнен в рамках проверки.

# Обслуживание

# Предотвращение неполадок в ESD

Компоненты внутри продукта и контроллера чувствительны к электростатическому разряду. Во избежание сбоев в будущем, убедитесь, что ремонтное и техническое обслуживание выполняется в рабочей среде с подтвержденной защитой от электростатического разряда. На рисунке ниже показан пример корректной сервисной рабочей станции.

# Инструкции по техобслуживанию

# Калибровка инструмента

STRwrench должен подвергаться перекалибровке не реже одного раза в год. За консультацией по калибровке инструмента обращайтесь к техническому персоналу Atlas Copco.

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Рекомендации по обслуживанию smartHEAD

Следующие компоненты smartHEAD рекомендуется заменять с указанной в таблице ниже частотой:

Компонент | Частота
--- | ---
STR SH Gear | Каждые 10 000 циклов
STR SH Wave Spring | Каждые 2000 циклов

# Переборка

Инструмент должен обслуживаться квалифицированным специалистом по ремонту с применением только идентичных запасных частей. Это обеспечит неизменно безопасную работу инструмента. Проводить техобслуживание разрешается только квалифицированному персоналу, прошедшему обучение техобслуживанию инструментов STRwrench.

# Устранение неисправностей

# Ошибки соединения с инструментом через USB-порт

Причина: используемый USB-кабель не поддерживает передачу данных.

Решение: используйте USB-кабель, который поддерживает передачу данных (стандартная модель версии 2.0 или новее).

# Утилизация

# Предписания по защите окружающей среды

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

Аккумуляторы следует передать в организацию по утилизации аккумуляторных батарей в вашей стране.

# Указания по утилизации

## Контроллер ключа

Поз. | Деталь | Утилизировать как...
--- | --- | ---
1 | Стекло | Стекло
2 | Дисплей | Директива WEEE
3 | Клавишная панель | Смешанные отходы
4 | Система амортизации | Пена
5 | Система амортизации | Пена
6 | Шайба | Сталь
7 | Печатная плата | Директива WEEE
8 | Шайба | Сталь
9 | Рама | Алюминий
10 | Шайба и винты | Сталь
11 | Стекло сканера штрихкодов | Стекло
12 | Опора стекла | Полиамид
13 | Стеклянная опора сканера штрихкода | Алюминий
14 | Опора пружин и электронных элементов | Сталь
15 | Контактный разъем | Медь
16 | Опоры контакта | Полиамид
17 | Электрический кабель | Директива WEEE
18 | Соединительная муфта | Сталь
19 | Корпус и кольцо | Алюминий
20 | Датчик удара | Стекло
21 | Крышка USB | Резина
22 | Подвесное кольцо светодиодов | Полиамид
23 | Поролоновая лента | Пена
24 | Светодиодная печатная плата | Директива WEEE
25 | Крепление метки светодиодов | Полиамид
26 | Перекрытие светодиодов | Полиамид
27 | Крышка бирки светодиодов | Сталь
28 | Штифты | Сталь
29 | Рукоятка | Полиамид
30 | Соединитель и штифты рукоятки | Сталь
31 | Кольцевая бирка | Алюминий
32 | O-кольцо | Резина
33 | Головка рукоятки STRw | Сталь
34 | Поролоновая лента | Пена
35 | Бирка из листового металла | Сталь
36 | Шайбы | Сталь
37 | Основание печатной платы | Директива WEEE
38 | Шайбы | Сталь
39 | Печатная плата Wi-Fi | Директива WEEE
40 | Винты | Сталь
41 | Крышка контроллера | Полиамид
42 | Винты | Сталь
43 | Винты | Сталь
44 | Крышка отверстия под рукоятку | Полиамид
45 | Шайба и винты | Сталь
46 | Корпус вибродвигателя | Сталь
47 | Вибродвигатель | Директива WEEE

## smartHEAD

Поз. | Деталь | Утилизировать как...
--- | --- | ---
1 | Обжимное кольцо | Сталь
2 | Преобразователь | Смешанные отходы
3 | Опора электронных элементов 1 | Сталь
4 | Электронная плата 1 | Директива WEEE
5 | Трубка | Смешанные отходы
6 | Кабель | Директива WEEE
7 | Электронная плата 2 | Директива WEEE
8 | Опора электронных элементов 2 | Сталь
9 | Винт | Сталь
| Стандартные винты и шайбы | Железо