# Mocowanie narzędzia osadzanego na końcu klucza

1. Włożyć narzędzie osadzane na końcu klucza poprzez wyrównanie styku ze wskazówką referencyjną wewnątrz smartHEAD.

2. Wepchnąć narzędzie osadzane na końcu klucza aż do mechanicznego ogranicznika i blokady styku.

Istnieje tylko jeden sposób włożenia narzędzia osadzanego na końcu klucza w smartHEAD. Styk musi być włożony w obudowę:nie należy umieszczać go w innych miejscach.