# Automatische Abschaltung bei leerem Akku

Der STRwrench ist konfiguriert, sich automatisch abzuschalten, wenn der Ladezustand des Akkus unter den kritischen Grenzwert (12 %) fällt. Sobald das kritische Niveau erreicht wird, gibt das Werkzeug ein intermittierendes akustisches Signal aus und schaltet sich nach 5 Minuten ab.

Wenn der Ladezustand des Akkus unter 12 % fällt, können keine Verschraubungen durchgeführt werden. Beim Versuch, bei diesem Ladezustand Verschraubungen auszuführen, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass kein Betrieb möglich ist.