# EHMI-beskrivning

EHMI (Extended Human Machine Interface–utökat gränssnitt) sitter på verktygets fot och består av en beröringskänslig display och en tryckknapp. Displayen fungerar som ett verktygsintegrerat gränssnitt för operatören, och kan användas för att konfigurera, välja och köra inspektioner och rutter, visa testresultat och kurvor, samt konfigurerar enhetsinställningar.

Position | Namn | Definition
--- | --- | ---
1 | Display | Displayen fungerar som ett verktygsintegrerat gränssnitt för operatören.
2 | PÅ/AV / Streckkod | Fysisk knapp för att starta/stänga av dragaren och för att aktivera streckkodsläsaren.

I detta avsnitt

- Indikatorfält